Didacticiels de modélisation > Utilisation de photos pour modéliser des façades >
Modélisation de la deuxième maison

La deuxième façade possède une ligne de toit pointue et une entrée voûtée. Puisque vous savez déjà comment modéliser des fenêtres, vous allez vous concentrer sur la modélisation de ces deux éléments.

Préparation de la leçon :

- Reprenez la scène de la leçon précédente ou ouvrez le fichier \modeling\facades\facade_modeling_04.max.

Afficher le bitmap de la deuxième maison et en noter les dimensions :

1. Dans le menu principal, choisissez Rendu Afficher fichier image. Dans la boîte de dialogue Visualiser fichier, accédez au dossier \sceneassets\images et mettez le fichier fac4.jpg en surbrillance.

   Dans l'angle inférieur gauche de la boîte de dialogue Visualiser fichier, la ligne d'état indique les dimensions de l'image, à savoir 1200 x 1740 pixels.

2. Cliquez sur Ouvrir pour afficher l'image en taille réelle.

3. Fermez la fenêtre de l'image après avoir consulté la photo.

Créer le plan de la maison :

1. Cliquez sur (Bascule Agrandissement vue) pour afficher une présentation à quatre fenêtres.
2. Remplacez la fenêtre supérieure droite par une fenêtre Face et activez-la.
3. Sélectionnez Facade1 et cliquez sur (Cadrer sélection).
4. Effectuez un panoramique de la fenêtre pour voir Facade1 sur la gauche.
5. Dans le panneau Créer, cliquez sur (Géométrie) puis, dans le panneau déroulant Type d'objet, cliquez sur Plan.
6. Dans la fenêtre Face, faites glisser le curseur pour créer un plan. Remplacez la valeur du champ Longueur (hauteur) par 10,0 m et celle du champ Largeur par 6,8 m. Affectez la valeur 1 aux paramètres Segmts long. et Segmts largeur.

   RemarqueLe rapport hauteur/largeur de la nouvelle maison est de 1200:1740, ce qui équivaut à 0,69, de sorte que les dimensions 10 m x 6,8 m sont proches de la réalité. (A Monpazier, la plupart des maisons mesurent 6,8 m de large.)
7. Déplacez le nouveau plan au niveau de Facade1, puis faites-le glisser vers la droite afin de le placer à droite de la maison précédente, un peu à l'écart.

8. Nommez le nouveau plan Facade4.
9. Accédez au panneau Hiérarchie. Dans le panneau déroulant Ajuster pivot, activez Affecter seulement pivot, puis déplacez verticalement le point de pivot pour le placer à la base du plan Facade4.
10. Cliquez sur le plan Facade4 avec le bouton droit de la souris puis, dans le quadrant Transformation (inférieur droit) du menu Quadr., choisissez Convertir en Convertir en Poly éditable.

Texturer le plan :

1. Ouvrez l'éditeur de matériaux détaillé.
2. Dans le panneau Navigateur de Matériaux/Textures, recherchez Matériaux mental ray et faites glisser l'entrée Arch & Design vers la vue active.
3. Cliquez deux fois sur le noeud du matériau Arch & Design pour en afficher les paramètres.
4. Nommez le matériau Facade 4.
5. Dans le panneau déroulant Modèles, sélectionnez Matte Finish (Fini mat) dans la liste déroulante.
6. Dans le panneau Navigateur de Matériaux/Textures, recherchez Textures Standard et faites glisser l'entrée Bitmap vers la vue active.
7. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, choisissez fac4.jpg comme bitmap, désactivez l'option Séquence et cliquez sur Ouvrir.
   ImportantDans la boîte de dialogue Sélectionner fichier image bitmap, veillez à désactiver le bouton de basculement Séquence.

   Lorsque cette option est activée, 3ds Max Design tente de créer une animation IFL, alors que vous souhaitez ouvrir uniquement l'image.

8. Reliez le bitmap aux composants Texture Couleur diffuse et Texture Relief du matériau Arch & Design.

9. Cliquez sur le noeud du matériau Facade 4 pour l'activer, puis activez (Afficher texture dans fenêtre).
10. Faites glisser le curseur à partir du connecteur de sortie (le petit cercle sur la droite) du noeud de matériau Arch & Design et déposez le matériau sur le plan Facade 4 dans une fenêtre.

    La technique glisser-déplacer permet également d'appliquer un matériau.

    RemarqueLe fil n'est pas visible lorsqu'il traverse le panneau situé à droite de l'éditeur de matériaux détaillé, ni dans la fenêtre.

    Plan ombré dans la fenêtre Face

11. Fermez l'éditeur de matériaux détaillé.

Configurer la pile et la couleur de sélection des faces :

1. Accédez au panneau Modifier.
2. A partir de la liste des modificateurs, ajoutez un modificateur Mapping UVW. Cliquez de nouveau sur l'entrée Poly éditable, puis ajoutez un modificateur Sélection poly.
3. Assurez-vous que l'option (Afficher résultat final) est activée pour les trois niveaux de la pile (les deux modificateurs et l'objet poly éditable lui-même).
4. Cliquez de nouveau sur le niveau Poly éditable pour l'activer. Faites défiler la fenêtre vers le bas jusqu'au panneau déroulant Surface de subdivision et ouvrez-le s'il n'est pas déjà ouvert.
5. Dans le panneau déroulant Surface de subdivision, assurez-vous que l'option Afficher cage est activée.
6. Cliquez sur le second échantillon de couleur en regard de l'option Afficher cage.

   Cette couleur est celle de mise en surbrillance des polygones.

7. Dans le sélecteur de couleurs, sélectionnez un rouge vif et cliquez sur OK.

Ajuster la ligne de toit :

1. Dans le ruban, cliquez sur (Arête) pour accéder au niveau sous-objet Arête. Dans le panneau Editer, cliquez sur (BoucleRapide) pour activer cette option.
2. Assurez-vous que la fenêtre affiche les faces délimitées (F4).
3. Créez une arête verticale centrée sur le sommet du toit.

4. Sur le ruban, cliquez sur (Sommet) pour accéder au niveau sous-objet Sommet. Déplacez les sommets supérieur gauche et supérieur droit vers le bas afin qu'ils coïncident avec la ligne de toit.

5. Dans le ruban, cliquez sur (Arête) pour accéder au niveau sous-objet Arête. Maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur les deux arêtes du toit pour les sélectionner, puis déplacez-les un peu vers le bas pour masquer la corniche.

   Comme vous l'avez fait pour Facade1, vous ajouterez des détails pour le toit plus tard dans ce didacticiel.

Ajouter des arêtes pour les fenêtres :

Bien que la création des fenêtres ne soit pas détaillée ici, vous allez ajouter aux fenêtres des arêtes de construction qui vous permettront de construire l'arcade.

1. Dans le ruban panneau Modifier, cliquez sur (BoucleRapide) pour réactiver cet outil.
2. Ajoutez des arêtes verticales pour les deux fenêtres.

3. Ajoutez également des coupes verticales aux séparations du milieu des deux fenêtres.

   Lorsque vous travaillez avec l'outil BoucleRapide, vous remarquerez que les boucles "horizontales" sont désormais en dents de scie, car le toit est pointu. Pour obtenir des arêtes parfaitement horizontales, vous devez commencer par utiliser un autre outil.

4. Dans le ruban panneau Editer, cliquez sur (SectionRapide) pour activer cette option.
5. Placez le curseur sur le bord supérieur horizontal de la fenêtre du haut, puis cliquez une fois .

   3ds Max Design crée une section horizontale.

6. Cliquez une deuxième fois pour "fixer" la section rapide. (Si vous faites glisser la souris, 3ds Max Design fait pivoter la section, ce dont nous n'avons pas besoin ici.)
7. Utilisez de nouveau l'outil (SectionRapide) pour créer l'arête inférieure de la fenêtre du haut.

8. Une fois que vous avez utilisé l'outil SectionRapide pour créer les arêtes horizontales de la fenêtre du haut, vous pouvez de nouveau vous servir de l'outil (BoucleRapide) pour créer les arêtes horizontales de la fenêtre du bas.

   RemarqueBien que cette procédure ne soit pas décrite dans ce didacticiel, nous utilisons trois boucles horizontales pour le bord de la fenêtre du bas, qui présente deux niveaux d'extrusion dans le modèle définitif. Vous pouvez voir ce dernier dans le fichier facade_modeling_completed.max.

Vous disposez désormais d'une partie de la grille sur laquelle vous allez baser le contour réel de l'arcade.

Section suivante

Ajout de détails à l'arcade