Didacticiels sur l'interopérabilité > Création d'une visite virtuelle à partir d'un dessin d'AutoCAD >
Réglage de la synchronisation de la caméra

La synchronisation de la caméra est importante. Si la caméra se déplace trop vite, les spectateurs risquent de rater des éléments importants de l'animation (et peuvent avoir une sensation de vertige). D'un autre côté, si la caméra se déplace trop lentement, les spectateurs risquent de s'ennuyer. Lorsque l'on attache une caméra à une trajectoire, on utilise les images de début et de fin de la durée pour l'animation de la trajectoire de la caméra. Ici, la caméra commence à se déplacer à l'image 0 et s'arrête à l'image 100. Vous allez régler ces valeurs pour l'animation du walkthrough de façon à ce qu'elle soit suffisamment lente pour que les spectateurs puissent voir les détails de la pièce. Pour modifier la durée de l'animation de la caméra, vous allez utiliser l'éditeur d'animation de 3ds Max Design : Track View.

Configurez la scène :

- Poursuivez à partir de l'exercice précédent.

Utilisez l'éditeur de courbe pour augmenter la durée de l'animation :

1. Appuyez sur la touche H pour afficher la boîte de dialogue Select Objects (Sélectionner objets), puis sélectionnez la caméra CameraDen (CaméraSalledejeu).
2. Dans la barre d'outils, cliquez sur (Editeur de courbe (Ouvrir)).

   Track View s'ouvre en mode Curve Editor (Editeur de courbe).

3. Dans la fenêtre de contrôleur (sur le côté gauche), ouvrez les pistes suivantes : Objets CaméraSalledejeu Transformation Position Contrainte Trajectoire Pourcentage.

   Vous devriez maintenant voir un schéma de position linéaire, ou une « function curve (courbe de fonction) dans la fenêtre Curve (Courbe) sur la droite.

   La courbe de fonction représente une relation espace-temps pour la position de la CameraDen (CaméraSalledejeu). Elle commence à l'image 0 (0 % de la trajectoire) et se termine à l'image 100 (100 % de la trajectoire, qui correspond également à la fin de la spline). Pour modifier la durée de l'animation de la caméra, vous devez éditer la valeur temps de la dernière image clé.

4. Cliquez sur la clé à l'image 100 pour la sélectionner.

   Cette clé est représentée par un carré gris. Lorsque vous le sélectionnez, il devient blanc avec un bord noir.

   Conseil L'option Move Keys (Clés de déplacement) doit être activée pour sélectionner la clé.
5. Dans le champ Temps clé situé en bas de l'éditeur de courbes (zone de texte dans la partie inférieure gauche), remplacez 100 par 200 pour le temps de la clé.

   La durée de l'animation est maintenant définie sur 200 images, et la courbe dépasse maintenant le côté droit de la fenêtre.

6. Cliquez sur (Zoom) pour l'activer, puis faites-le glisser vers le bas dans la fenêtre Courbe jusqu'à ce que vous voyiez de nouveau l'intégralité de la courbe.

7. Cliquez de nouveau sur (Zoom) pour le désactiver.

Réglez la vitesse de la caméra à l'aide du Curve Editor (Editeur de courbe) :

A ce moment précis, la caméra a une vitesse constante entre les images 0 et 200. Cela est indiqué par la « courbe linéaire dans la fenêtre Curve (Courbe). La caméra démarre brusquement et s'arrête brusquement, ce qui ne donne pas un mouvement réaliste. Il serait plus réalistes, et plus agréable pour les yeux des spectateurs, que la caméra commence à bouger lentement, qu'elle accélère un peu puis qu'elle ralentisse avant de s'arrêter. En animation, l'expression consacrée pour ce type de mouvement est « slow in, slow out .

1. Dans la fenêtre Controller (Contrôleur), cliquez avec le bouton droit de la souris sur la piste Percent (Pourcent.). Sélectionnez Assign Controller (Affecter contrôleur) dans le menu quad (quadr.) qui s'affiche.

   La boîte de dialogue Assign Float Controller (Affecter contrôleur flottant) apparaît.

2. Sélectionnez Bezier Float (Contrôleur flottant Bézier), puis cliquez sur OK.

   Le contrôleur flottant Bézier modifie les tangentes clés. La caméra accélère donc un peu quand elle commence à bouger, puis elle ralentit un peu avant de s'arrêter. La courbe a maintenant la forme d'une vraie courbe et elle indique les modifications dans l'accélération.

3. Fermez l'Editeur de courbe.

Modifiez la configuration de l'heure :

Vous avez modifié les clés pour que la caméra indique une animation à 200 images, mais 3ds Max Design est toujours configuré pour un rendu à 100 images seulement. Vous devez donc également modifier ce paramètre.

1. Cliquez sur Configuration durée dans les commandes de l'animation en bas à droite de la fenêtre de 3ds Max Design.

   3ds Max Design ouvre la boîte de dialogue Configuration durée.

2. Dans la zone Animation, attribuez la valeur 200 à End Time (Heure de fin), puis cliquez sur OK.

Affichez les images des zones de sécurité :

- Cliquez sur l'étiquette de la fenêtre Point de vue et choisissez Afficher zones de sécurité.

  Trois rectangles apparaissent dans la fenêtre de la caméra. Le rectangle extérieur représente la zone et le rapport hauteur/largeur de votre affichage actuel. Le rectangle du milieu représente la zone sécurisée pour l'action : en-dehors de ce rectangle, l'image peut être coupée lorsqu'elle est affichée sur un écran vidéo. Le rectangle intérieur représente la zone sécurisée pour l'affichage des « titres tels que les crédits.

Visualisez l'animation ajustée :

1. Cliquez sur (Jouer animation) pour visualiser l'animation.

   La caméra commence à se déplacer lentement, elle accélère, puis elle ralentit avant de s'arrêter.

2. Cliquez sur (Arrêter animation) pour arrêter l'exécution.

Enregistrement de votre travail :

- Sélectionnez File (Fichier) Save As (Enregistrer sous), puis enregistrez la scène sous le nom my_wt_camera_animated.max.

Section suivante

Construction du plafond