Didacticiels de modélisation > Modélisation de meubles à l'aide du ruban >
Utilisation d'extrusions et de profils biseau pour créer des portes de meuble

Si les portes de vos meubles doivent présenter des surfaces planes et uniformes, vous pouvez les créer à l'aide des techniques de modélisation des polygones abordées jusqu'à présent dans ce didacticiel. Toutefois, pour y ajouter des détails, vous pouvez utiliser des extrusions et des profils biseau, comme l'explique cette leçon.

Préparation de la leçon :

- Reprenez la scène de la leçon précédente ou ouvrez le fichier kitcab_2.max.

Créer une porte de base :

1. Dans la fenêtre, passez à la fenêtre Face en mode Filaire.
2. Effectuez un zoom avant sur le meuble bas, puis cliquez sur (Bascule accrochage 3D) dans la barre d'outils principale pour activer cette option. Cliquez ensuite sur ce même bouton avec le bouton droit de la souris pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de grille et d'accrochage.
3. Activez l'onglet Accrochages, cliquez sur Effacer tout, activez Sommet et fermez la boîte de dialogue.

4. Dans le panneau Créer, cliquez sur (Géométrie) puis, dans le panneau déroulant Type d'objet, cliquez sur Boîte.
5. Dans la fenêtre, faites glisser une boîte jusqu'à ce qu'elle couvre l'avant du meuble. Lorsque vous créez la boîte, veillez à ne pas couvrir la plaque de bas de porte.

   Premier coin

   Deuxième coin

6. Dans le panneau déroulant Paramètres, attribuez la valeur 0,5 au champ Hauteur.

   Cette valeur est légèrement inférieure à l'épaisseur de panneau de 0,75 pouce utilisée pour tous les autres éléments du meuble. Vous augmenterez l'épaisseur de la porte lorsque vous utiliserez l'extrusion pour ajouter des détails à la surface de la porte.

7. Dans la barre d'outils principale, cliquez de nouveau sur (Bascule accrochage 3D) pour quitter le mode d'accrochage, puis sur (Sélection et déplacement).
8. Dans la fenêtre, basculez vers la vue Dessus avec Lissage + Reflets et déplacez la porte sur son axe Y jusqu'à ce qu'elle soit légèrement séparée du meuble.

   Vue de dessus avec la porte légèrement séparée du meuble

Utiliser une extrusion pour créer une insertion simple :

1. Cliquez sur la porte avec le bouton droit de la souris et choisissez Convertir en Convertir en poly éditable.
2. Utilisez le ViewCube pour basculer vers la fenêtre Origine (Perspective) puis, dans le ruban panneau Modélisation de polygone, cliquez sur (Polygone).
3. Dans la fenêtre, sélectionnez la face avant de la porte et dans le ruban panneau Polygones, appuyez sur la touche Maj et cliquez sur (Insertion).

   3ds Max Design affiche le chariot de commandes de l'outil Insertion.

4. Dans le second contrôle du chariot Insertion, Quantité, remplacez la valeur par 3,0, puis cliquez sur (OK).

   Une insertion de trois pouces est créée pour le polygone sélectionné.

5. Cliquez sur une zone vide de la fenêtre pour désélectionner tous les polygones, puis maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur les polygones qui entourent l'insertion pour les sélectionner. Dans le ruban panneau Polygone, appuyez sur la touche Maj et cliquez sur (Extruder).
6. Dans le chariot de l'outil Extruder polygones, remplacez la valeur du deuxième contrôle, Hauteur, par 0,25, puis cliquez sur (OK).

   Une porte simple avec un panneau central présentant un renfoncement d'un quart de pouce est créée.

7. Dans le ruban panneau Modélisation de polygone, cliquez sur (Arête).
8. Dans le ruban panneau Modifier sélection, cliquez sur (Mode Boucle).
9. Cliquez sur l'une des arêtes qui entourent le panneau inséré.

   3ds Max Design sélectionne une boucle autour du périmètre d'insertion du panneau.

10. Dans le ruban panneau Arêtes, appuyez sur la touche Maj et cliquez sur (Chanfrein).

11. Dans le premier contrôle du chariot de l'outil Chanfrein, Quantité chanfrein arête, remplacez la valeur par 0 2/32, puis cliquez sur (OK).

    L'arête intérieure du panneau relevé présente maintenant un léger biseau.

12. Sélectionnez le bord extérieur de la porte et cliquez sur (Chanfrein) pour biseauter l'arête de la porte du meuble. (Cette fois-ci, il est inutile d'appuyer sur Maj et de cliquer : l'outil Chanfrein utilise la dernière valeur saisie.)

    La combinaison d'extrusion et de chanfreinage est une méthode efficace pour créer une porte simple. Si vous souhaitez ajouter des détails, vous pouvez utiliser un profil biseau.

Utiliser un profil biseau pour ajouter des détails :

Au cours de cette procédure, vous allez revenir en arrière et créer de toutes pièces une porte de meuble à l'aide du modificateur Profil biseau et deux splines 2D.

1. Dans le ruban panneau Modélisation de polygone, cliquez sur (Arête) pour quitter le niveau sous-objet Arête. Dans la fenêtre, sélectionnez la porte de meuble créée dans cette leçon et appuyez sur la touche Suppr.
2. Basculez vers la vue Face et effectuez un zoom avant sur le meuble bas.
3. Dans le panneau Créer, cliquez sur (Formes) puis, dans le panneau déroulant Type d'objet, cliquez sur Rectangle.
4. Dans la barre d'outils principale, activez (Bascule accrochage 3D).
5. Dans la fenêtre, faites glisser un rectangle jusqu'à ce qu'il couvre l'avant du meuble, puis cliquez avec le bouton droit de la souris pour quitter le mode de création d'objets. Lorsque vous tracez le rectangle, veillez à ne pas couvrir la plaque de bas de porte.

   Ce rectangle constituera l'une des deux splines requises pour créer le profil biseau. Cette spline définira la zone de biseau.

6. Dans la barre d'outils principale, désactivez (Bascule accrochage 3D).
7. Dans la fenêtre, utilisez le ViewCube pour revenir à la vue Origine (Perspective).
8. Accédez au panneau Modifier puis, dans le panneau déroulant Paramètres, entrez 29 7/8 dans le champ Longueur et 17 7/8 dans le champ Largeur.

   Vous devez ajouter une deuxième spline, qui définira la forme du biseau. Vous pouvez la tracer manuellement ou utiliser l'outil Ligne pour la tracer par-dessus des images de profils de moulage existants, comme illustré ci-dessous.

   Vue en coupe d'un exemple de panneaux de porte de meuble avec la spline (en route) tracé par-dessus une partie de leurs profils

   Le fichier de scène kitcab_2.max contient déjà trois splines prêtes à l'emploi.

9. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une zone vide de la barre d'outils principale et choisissez Couches.
10. Dans la barre d'outils Couches, ouvrez la liste Couches, puis cliquez sur l'icône représentant une ampoule pour afficher les splines de profil dans la couche de profils.

    Les trois splines s'affichent au niveau du sol, à droite des meubles.

11. Si nécessaire, effectuez un zoom arrière jusqu'à ce que les splines de profil soient visibles.
12. Fermez la barre d'outils Couches.
13. Dans la fenêtre, vérifiez que le rectangle créé précédemment est toujours sélectionné puis, dans le panneau Modifier Liste des modificateurs, choisissez Profil biseau.

14. Dans le panneau déroulant Paramètres, cliquez sur Choisir profil.

15. Cliquez sur une spline de profil et observez le résultat sur la porte du meuble.

    Meuble (à gauche) avec des profils de splines (à droite)

16. Cliquez sur Choisir profil et sélectionnez différentes splines pour en observer l'effet sur la porte. Arrêtez au profil B.

Créer une porte biseautée pour le meuble haut :

1. Basculez vers la vue Face et effectuez un zoom avant sur le meuble haut.
2. Dans le panneau Créer, cliquez sur (Formes) puis, dans le panneau déroulant Type d'objet, cliquez sur Rectangle.
3. Dans la barre d'outils principale, activez (Bascule accrochage 3D).
4. Dans la fenêtre, faites glisser un rectangle jusqu'à ce qu'il couvre l'avant du meuble haut.

5. Dans la barre d'outils principale, désactivez (Bascule accrochage 3D).
6. Dans la fenêtre, utilisez le ViewCube pour revenir à la vue Origine (Perspective), puis effectuez un panoramique vers le bas pour que le meuble haut soit entièrement visible.
7. Accédez au panneau Modifier. Dans le panneau déroulant Paramètres, définissez Longueur sur 38 7/8 et Largeur sur 17 7/8.
8. Dans la liste des modificateurs, choisissez Profil biseau.
9. Activez Choisir profil dans le panneau déroulant Paramètres et cliquez sur le profil B dans la fenêtre.

   Meubles avec le profil B d'une spline appliqué aux portes

   Ajustez ensuite les points de pivot afin que les portes s'ouvrent correctement.

Ajuster les points de pivot de la porte :

1. Basculez vers la vue Face et accédez au panneau Hiérarchie. Dans le panneau déroulant Ajuster pivot zone Déplacer/Rotation/Echelle, activez Affecter seulement pivot.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la porte du meuble haut et choisissez Transformation Déplacement.
3. Faites glisser le pivot sur son axe X jusqu'au côté le plus à gauche de la porte.

   Pivot repositionné à gauche de la porte du meuble

4. Cliquez de nouveau sur l'option Affecter seulement pivot pour la désactiver. Dans la barre d'outils, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la porte du meuble haut et choisissez Transformation Rotation.
5. Dans la fenêtre Perspective, faites pivoter la porte sur son axe X pour observer le résultat.

6. Répétez les étapes 1 à 5 pour la porte du meuble bas.
7. Refermez les portes.

   Vous avez ajusté les pivots afin que les portes semblent pivoter sur des charnières. Modifiez ensuite les meubles pour les cas où il n'est pas nécessaire d'ouvrir les portes.

Définir les portes comme fixes :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la porte du meuble bas et choisissez Convertir en Convertir en poly éditable.
2. Dans la fenêtre, sélectionnez le meuble bas. Dans le ruban panneau Géométrie, cliquez sur (Attacher), puis cliquez sur la porte inférieure.

   Cette opération rattache la porte inférieure au reste du meuble.

3. Répétez les étapes 1 et 2 pour la porte supérieure.

Définir les propriétés de matériau des portes :

1. Activez l'option (Polygone).
2. Effectuez une sélection par région de tous les polygones de la porte inférieure.

   (Si des faces ne faisant pas partie de la porte sont sélectionnées, appuyez sur la touche Alt et cliquez sur ces faces pour les supprimer de la sélection.)

3. Dans la partie déroulante du panneau Propriétés du ruban, cliquez sur MatIDs et, dans la boîte de dialogue Définir ID, remplacez la valeur du champ Définir ID par 2. Appuyez sur Entrée.

4. Répétez les étapes 1 à 3 pour le meuble haut.

   Dans les leçons suivantes, vous allez apprendre à créer des meubles de cuisine à partir de ces meubles haut et bas. Les variantes des meubles présentent des dimensions ou une symétrie différentes.

Enregistrement de votre travail :

- Enregistrez votre scène sous le nom my_kitcab_3.max.

Section suivante

Création de meubles de tailles diverses