Erste Schritte: Modellieren einer Drehtür >
Erstellen des Gehäuses

Zum Erstellen des Drehtürgehäuses verwenden Sie das Grundobjekt "Rohr" mit der Option "Segment".

Vorbereiten der Lektion:

1. Fahren Sie mit der Szene aus der vorherigen Lektion fort, oder öffnen Sie die Datei revolving_door_enclosure.max im Ordner startup.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Ansichtsfenster "Perspektive", um es zu aktivieren, und klicken Sie dann auf (Ansichtsfenster maximieren ein/aus). (Sie finden diese Schaltfläche ganz unten rechts im 3ds Max Design-Fenster.)

Erstellen eines anderen Layers:

1. Klicken Sie in der Symbolleiste "Layer" auf (Neues Layer erstellen).

   Dadurch wird ein neues Layer erstellt.

2. Nennen Sie das Layer Enclosure.

   Die Einstellung "Auswahl auf neues Layer verschieben" sollte deaktiviert sein. Wenn die Einstellung aktiviert ist, wird die Achse vom vorherigen Layer in das neue Layer verschoben.

   Klicken Sie auf "OK".

   Das Layer "Enclosure" wird jetzt im Feld "Layereigenschaften" angezeigt.

Erstellen des Rohrs:

1. Klicken Sie bei den Steuerelementen zur Navigation auf (Zoom Grenzen), damit Sie das Fenster verkleinern und den Bereich um den Zylinder sehen können.
2. Klicken Sie in der Erstellungspalette Rollout "Objekttyp" auf "Rohr".

   Die Schaltfläche "Rohr" wird hervorgehoben, um kenntlich zu machen, daß sie aktiv ist und zum Erstellen verwendet werden kann.

3. Ziehen Sie an einer beliebigen Stelle im Ansichtsfenster ein Rohr auf.

   Die Größe ist unwesentlich, da sie bereits im nächsten Schritt geändert wird.

   Erstellen Sie ein Rohr.

4. Stellen Sie in der Erstellungspalette im Rollout "Parameter" den Wert für "Radius 1" auf 6' 0.0" ein.
5. Stellen Sie den Wert für "Radius 2" auf 5' 11.0" ein.
6. Stellen Sie den Wert für "Höhe" auf 7' 0.0" ein.

   Ändern Sie den Radius und die Höhe des Rohrs.

7. Verkleinern Sie das Fenster, bis Sie sowohl das Rohr als auch den Zylinder sehen können.

Ausrichten des Rohrs:

Zentrieren Sie als nächstes das Rohr über dem Zylinder.

1. Klicken Sie in der Symbolleiste auf (Ausrichten).

   Das Rohr ist bereits ausgewählt, richten Sie es also am Zylinder aus.

2. Klicken Sie im Ansichtsfenster auf den Zylinder.
3. Aktivieren Sie im Dialogfeld "Auswahl ausrichten" Bereich "Position ausrichten (Welt)" die Optionen "X-Position", "Y-Position" und "Z-Position". Wählen Sie sowohl für das aktuelle Objekt als auch für das Zielobjekt den Drehpunkt aus. Klicken Sie auf "OK".

   Das Rohr wird über dem Zylinder zentriert.

   Benennen Sie das Objekt "Rohr" in der Erstellungspalette unter "Name und Farbe" in left enclosure panels um.

Aufschneiden des Rohrs:

1. Wechseln Sie zur Modifikatorpalette.
2. Aktivieren Sie im Rollout "Parameter" die Option "Segment ein".
3. Passen Sie die Werte für "Segment von" und "Segment bis" so an, daß eine Hälfte des Rohrs im Ansichtsfenster zu sehen ist (siehe Abbildung). Geben Sie zunächst 90.0 und –90.0 ein, und passen Sie die Werte ggf. an. Der Abstand zwischen den beiden Werten sollte 180 sein.

   Aufschneiden des Rohrs

4. Stellen Sie den Wert für "Seiten" auf 6 ein. Das Gehäuse wird nicht aus gekrümmtem Glas, sondern aus flachen Paneelen erstellt.
5. Stellen Sie den Wert für "Höhensegmente" auf 1 ein.

   Verringern Sie die Anzahl der Flächen.

   Klonen Sie im nächsten Schritt das Rohr, um die andere Seite des Gehäuses zu erstellen.

Klonen des Rohrs:

1. Klicken Sie in der Hauptsymbolleiste auf (Auswählen und drehen).
2. Drücken Sie auf der Tastatur ein, um den Winkelfang zu aktivieren.
3. Halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt, und drehen Sie das linke Gehäuse um 180 Grad entlang der Z-Achse.

   Auf der anderen Seite des Gehäuses wird eine Kopie des Rohrs an die gewünschte Position gedreht.

4. Wenn sich die Kopie des Rohrs an der richtigen Stelle befindet, lassen Sie die Maustaste los.

   3ds Max Design öffnet das Dialogfeld "Klonoptionen".

5. Stellen Sie im Dialogfeld für die Option "Objekt" den Wert "Kopieren" ein, und nennen Sie den Klon right enclosure panels. Klicken Sie auf "OK".

6. Passen Sie die Segmentwerte an, bis das Rohr der folgenden Abbildung ähnelt. Legen Sie für "Segment von" beispielsweise 45 und für "Segment bis" beispielsweise -45.0 fest.

   Je nachdem, wie Sie das ursprüngliche Rohr erstellt haben, müssen Sie möglicherweise andere Werte eingeben. Der Abstand zwischen den beiden Werten sollte ein Vielfaches von 90 sein.

7. Stellen Sie den Wert für "Seiten" auf 3 ein.

   Linkes und rechtes Gehäuse

   Im weiteren Verlauf werden Sie weitere Änderungen an den Gehäusen vornehmen, aber zunächst erstellen Sie die Drehtür.

Speichern der Arbeit:

- Speichern Sie die Szene unter dem Namen my_enclosure.max.

Nächstes Thema

Erstellen der Drehtür