Modellierungslehrgänge > Modellieren von Gebäuden mit Hilfe Boolescher Operationen >
Hinzufügen von zylindrischen Elementen

In dieser Lektion erstellen Sie zwei zylindrische Objekte, die Sie mit Hilfe von Polygon-Bearbeitungen formen und anschließend mit der Booleschen Operation "Vereinigung" zum Objekt Tower hinzufügen.

Vorbereiten der Lektion:

- Fahren Sie mit der Szene aus der vorherigen Lektion fort, oder öffnen Sie die Szene \modeling\highrise\building2_tower_contour.max.

Ändern der Größe der oberen Aussparung des Hochhauses:

1. Maximieren Sie das Ansichtsfenster "Perspektive", und vergrößern Sie den Bereich um die Aussparung im oberen Abschnitt des Turms, wie in der Abbildung gezeigt.

   Die Rückseite des Objekts Tower soll nach vorne zum Mittelpunkt der Struktur gerückt werden. Dazu müssen Sie den Operanden bearbeiten, der zum Freilegen der Rückseite verwendet wurde.

2. Wählen Sie das Objekt Tower aus und auf der Modifikatorpalette Rollout "Parameter" Bereich "Anzeige" die Option "Operanden".

   Alle Quaderobjekte, oder Operanden, die zur Änderung des Objekts Tower verwendet wurden, werden eingeblendet.

3. Markieren Sie in der Operandenliste des Rollouts "Parameter" den Eintrag "1: Subtr - Box17" und aktivieren anschließend die Schaltfläche (Auswählen und verschieben).

   Beim Feld mit der Bezeichnung Box17 (in building2_tower_contour.max) handelt es sich um das Feld, das verwendet wurde, um die oberste Aussparung im Turm zu erstellen.

   Zur Neupositionierung des Quaders zum Mittelpunkt des Turms ist eine einfache Rechnung erforderlich: Bei einer Tiefe von 30 Metern liegt der Mittelpunkt des Turms bei 15 Metern. Zuvor haben Sie den Quader von der Rückseite des Turms um sechs Meter verschoben, daher muß er nun noch um weitere neun Meter nach links verschoben werden.

4. Stellen Sie sicher, daß Sie die Koordinatenanzeige auf relative Einheiten (die Zahlenauswahlfelder X, Y und Z zeigen alle 0 an) eingestellt haben. Geben Sie anschließend in das Feld "X" –9 ein und drücken die Eingabetaste.

   3ds Max Design verschiebt das Feld um neun Meter nach links.

5. Aktivieren Sie im Rollout "Parameter" Bereich "Anzeigen" die Option "Ergebnis". Die Rückseite befindet sich nun an der Stelle, an der sie sein soll: im Mittelpunkt des Turms.

   Im nächsten Schritt fügen Sie ein Zylinderobjekt in die Aussparung zwischen den Stockwerken ein. Im Gegensatz zu allen anderen Objekten in diesem Lehrgang wird dieses Objekt nicht auf der Grundebene, sondern direkt auf der oberen Plattform erstellt.

Einfügen des ersten Zylinders in das Gebäude:

1. Klicken Sie in der Erstellungspalette auf (Geometrie) und anschließend im Rollout "Objekttyp" auf "Zylinder". Aktivieren Sie auch die Option "Automatisches Raster".

   Bei aktiviertem automatischen Raster können Sie das Objekt über einem anderen Objekt in der Szene erstellen.

2. Klicken sie auf die Mitte der oberen Plattform, und ziehen Sie diagonal, um den Radius des Zylinders festzulegen. Lassen Sie die Maustaste los, und ziehen Sie nach oben, um die Höhe einzurichten, wie in der nächsten Abbildung gezeigt. Klicken Sie nochmals, um das Objekt fertigzustellen. Die genauen Abmessungen sind an dieser Stelle nicht wichtig.

3. Deaktivieren Sie das automatische Raster.
4. Klicken Sie auf (Ausrichten) und dann auf das Objekt Tower. Das Dialogfeld "Auswahl ausrichten" wird angezeigt.
5. Aktivieren Sie im Bereich "Position angleichen" die Optionen "X-Position" und "Y-Position", und stellen Sie sicher, daß "Z-Position" deaktiviert ist. Wählen Sie unter "Aktuelles Objekt" und "Zielobjekt" jeweils die Option "Zentrieren". Klicken Sie auf "OK".

   Der soeben erstellte Zylinder wird an der Mitte des Objekts Tower ausgerichtet.

6. Legen Sie auf der Modifikatorpalette Rollout "Parameter" die folgenden Parameter für den Zylinder fest:
   - Radius=13,0　m
   - Höhe=30,0　m
   - Höhensegmente: 8
   - Seiten = 20

7. Klicken Sie auf (Auswählen und gleichmäßig skalieren), und ziehen Sie die X-Achse des Gizmos nach rechts. Beim Ziehen des Gizmos wird das Zahlenauswahlfeld "X" dynamisch aktualisiert. Ziehen Sie nicht mehr, wenn das Zahlenauswahlfeld einen Wert von 70 anzeigt.

   Die Form des Zylinders sollte ähnlich aussehen wie in der folgenden Abbildung.

   Im nächsten Schritt verwenden Sie einige Techniken zur Polygon-Bearbeitung, um dem Zylinderobjekt architektonische Details hinzuzufügen.

Ausarbeitung des Zylinders: Hinzufügen von Fenstern:

1. Klicken Sie auf (Objekt auswählen).
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Zylinderobjekt, und wählen Sie im Quad-Menü die Option "Auswahl isolieren" aus.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste erneut auf das Zylinderobjekt, und wählen Sie im Quad-Menü "Transformieren" "Konvertieren in" "In bearbeitbares Polygon umwandeln".
4. Klicken Sie im Rollout "Auswahl" auf (Kante). Wählen Sie anschließend eine horizontale Kante des Zylinders aus und klicken auf die Ring-Schaltfläche.

   Auch alle horizontalen Kanten über und unter der ausgewählten Kante werden ausgewählt.

5. Drücken Sie Alt und klicken auf die oberste und die unterste Kante, um deren Auswahl aufzuheben.

6. Klicken Sie auf "Schleife", um alle horizontalen Kanten auszuwählen, ausschließlich der obersten und der untersten Reihe.

7. Klicken Sie im Rollout "Kanten bearbeiten" rechts neben der Schaltfläche "Abkanten" auf die Einstellungsschaltfläche.

   3ds Max Design zeigt die Caddy-Steuerelemente für das Hilfsmittel "Abkanten" an.

8. Ändern Sie im Caddy "Abkanten" das erste Steuerelement, den Kantenabkantungsbetrag, in 0,6　m um und klicken dann auf (OK).

   3ds Max Design wandelt jede horizontale Kantenschleife in ein Schleifenpaar mit einem Abstand von 0,6　Meter um.

Ausarbeitung des Zylinders: Abschrägen der Fenster:

1. Klicken Sie im Rollout "Auswahl" auf (Polygon).
2. Wenn der ViewCube nicht bereits eingeblendet ist, wählen Sie die linke Seite des ViewCube aus. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, und wählen Sie "Orthographisch".
   AnmerkungWenn der ViewCube nicht in den Ansichtsfenstern angezeigt wird, wählen Sie im Menü "Ansichtsfenster-Beschriftung: Allgemein" ([+]) die Option "ViewCube" "ViewCube anzeigen" aus.
3. Wenn die orthogonale Ansicht zu detailliert ist, klicken Sie auf (Zoom Grenzen).
4. Klicken Sie bei gedrückter Strg-Taste neben das Zylinderobjekt und ziehen dann einen Rahmen um alle der durch die Abkantung erzeugten Bänder (siehe nächste Abbildung).

5. Klicken Sie im ViewCube auf "Grundraster", und schließen Sie die orthographische Ansicht.
6. Klicken Sie erneut auf (Zoom Grenzen).
7. Klicken Sie im Rollout "Polygone bearbeiten" rechts neben der Schaltfläche "Abschrägen" auf die Einstellungsschaltfläche.

   3ds Max Design zeigt die Caddy-Steuerelemente für das Hilfsmittel "Abschrägen" an.

8. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste des ersten Steuerelements des Caddys "Abschrägen" den Eintrag "Lokale Normale". Geben Sie für die Höhe (zweites Steuerelement) den Wert –1,0 und für "Umriß" (drittes Steuerelement) –0,1 ein, um den Kanten der Abschrägung eine ganz leichte Neigung zu verleihen. Klicken Sie auf (OK).

9. Klicken Sie auf "Isolierungsmodus beenden", um wieder alle Elemente der Szene einzublenden. Klicken Sie im Rollout "Auswahl" auf (Polygon), um die Polygon-Unterobjektebene zu verlassen.

Positionieren einer Kopie des Zylinders auf dem Boden:

1. Minimieren Sie das Ansichtsfenster "Perspektive", um alle vier Ansichten anzuzeigen.
2. Vergrößern Sie die Ansicht, damit Sie den gesamten Turm sehen können.
3. Aktivieren Sie (Auswählen und verschieben).
4. Ziehen Sie bei gedrückter Umschalt-Taste im Ansichtsfenster "Vorn" den Zylinder entlang seiner Y-Achse zum Boden des Turms.

5. Wählen Sie im Dialogfeld "Klonoptionen" Bereich "Objekt" die Option "Kopie", und klicken Sie dann auf "OK".

   Auf diese Weise wirken sich etwaige Änderungen, die Sie an der neuen Kopie vornehmen, nicht auf den oberen Zylinder aus.

6. Stellen Sie für die Koordinatenanzeige den Absolutmodus ein, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Pfeile des Zahlenauswahlfelds der Z-Koordinate, um das Objekt auf der Bodenebene zu positionieren (0,0　m).
7. Verschieben Sie den Zylinder entlang seiner X-Achse nach rechts, bis er beiderseits der Rückseite des Objekts Tower liegt, wie in der nächsten Abbildung gezeigt.

   TippWenn Sie F3 drücken, um die Schattierung zu aktivieren, und F4, um "Flächen mit Kanten" anzuzeigen, ist dies besser zu erkennen.

Skalieren des neuen Zylinders und Verbinden mit dem Turm:

1. Drücken Sie erneut die Taste F3, um die Schattierung zu deaktivieren.
2. Klicken Sie auf (Auswählen und gleichmäßig skalieren) und ziehen das Y-Achsen-Gizmo nach oben, bis der Zylinder ein Stück weit in die Decke des Atriums des Tower-Objekts eindringt.

3. Wählen Sie das Objekt Tower aus. Wählen Sie in der Modifikatorpalette Rollout "Parameter" Bereich "Operation" die Option "Vereinigung" aus.
4. Klicken Sie im Rollout "Boole auswählen" auf "Start Picking", und wählen Sie die beiden Zylinderobjekte aus, um sie mit dem Turm zu verbinden.

5. Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Start Picking", um sie zu deaktivieren.

Speichern der Arbeit:

- Speichern Sie die Szene als my_building2_cylinders.max.

Nächstes Thema

Formen des Dachs