相互運用のチュートリアル > AutoCAD 図面からのウォークスルーの作成 >
天井の作成

天井を作成するには、まずポリライン シェイプを作成し、それをサーフェスに変換します。

シーンを設定する:

- 前のレッスンのシーンをそのまま使用するか、\scenes\interoperability\AutoCAD\ フォルダにある wt_camera.max ファイルを開きます。

ビューを変更する:

1. POV ビューポート ラベルをクリックし、[トップ]を選択します(または、T を押します)。
2. セーフ フレーム表示がまだオンになっている場合は、Shift+F キーを押してオフにします。
3. ([全範囲ズーム])をクリックします。

スナップを設定する:

スナップ機能を使用すると、壁のジオメトリに沿って線を作成できます。

1. メイン ツールバーで、3D バージョンの ([スナップ切り替え])が選択されていることを確認し、このボタンを右クリックします。

   [グリッドとスナップ設定]ダイアログ ボックスが開きます。

2. [グリッドとスナップ設定]ダイアログ ボックス [スナップ]パネルで、[すべてクリア]をクリックした後、[頂点]をクリックしてオンにします。
3. [グリッドとスナップ設定]ダイアログ ボックスを閉じます。
4. ([3D スナップ切り替え])をクリックしてオンにします。

小部屋の天井に使用するシェイプを作成する:

1. [作成]パネルに切り替え、 ([シェイプ])をクリックします。[オブジェクト タイプ]ロールアウトで[ライン]をクリックしてオンにします。
2. [作成方法]ロールアウトで、[初期タイプ]と[ドラッグ タイプ]の両方で[コーナー]が選択されていることを確認します。
3. 小部屋の左上コーナーを始点として、この部屋の壁の内側の頂点をつなぐように 1 本の線を描きます(次の図を参考にしてください)。左上から時計回りに進めましょう。

   最後に線の始点にあたる頂点をクリックして、線を完成させます。スプラインを閉じるかどうか尋ねられたら、[はい]をクリックします。

4. メイン ツールバーで、 ([3D スナップ切り替え])を再度クリックしてオフにします。
5. 線が選択されている状態で、[名前とカラー]ロールアウトを使用して、名前を Ceiling に変更します。

シェイプをポリゴン サーフェスに変換する:

- 線オブジェクトを右クリックし、クアッド メニューの[変換](右下)から[変換] [編集可能ポリゴンに変換]を選択します。

  これで、Ceiling の線がポリゴン サーフェスに変換されます。

天井のサーフェスの法線を修正する:

1. [修正]パネルに切り替えます。
2. 天井が選択されている状態で、[モディファイヤ リスト]ドロップダウンから[法線]を選択します。
3. [法線をフリップ]がオン(既定値)になっていることを確認します。
4. Point-Of-View ビューポート ラベルをクリックし、[カメラ] [CameraDen]を選択します。
5. ビューをレンダリングします。
   ヒント:F9 を押すと、[レンダリング プロダクション]のショートカットになります。

   レンダリングすると天井のジオメトリが表示されます。

   レンダリングしても天井が表示されない場合は、[法線]モディファイヤを使用して[法線をフリップ]の状態を変更します。

作業を保存する:

- [ファイル]メニュー [名前を付けて保存]を選択し、my_wt_ceiling.max と名前を付けてシーンを保存します。

次のレッスン

床の作成