相互運用のチュートリアル > AutoCAD 図面からのウォークスルーの作成 >
床の作成

床は、天井のジオメトリをコピーして作成します。

シーンを設定する:

1. 前のレッスンのシーンをそのまま使用するか、\scenes\interoperability\AutoCAD\ フォルダにある wt_ceiling.max ファイルを開きます。
2. 前のレッスンから継続する場合で、ビューポートが 1 つしか開いていない場合は、 ([ビューポート最大化切り替え])をクリックするか、Alt+W キーを押して 4 つのビューポートをすべて表示します。

天井を複製して床を作成する:

1. レフト ビューポートをアクティブにします。
2. ([全範囲ズーム])をクリックします。
3. 天井がまだ選択されていない場合は、 ([名前による選択])をクリックし(または H を押し)、[シーンから選択]ダイアログ ボックスを使用して選択します。
4. メイン ツールバーで ([選択して移動])をクリックしてオンにします。
5. Shift キーを押しながら、天井を床の高さまで下へドラッグします。

   Shift を押しながらドラッグすると、天井オブジェクトのコピーが作成されます。マウスを放すと、[クローン オプション]ダイアログ ボックスが表示されます。

6. [クローン オプション]ダイアログ ボックスで[コピー]を選択します。クローン オブジェクトの名前を Floor に変更し、[OK]をクリックします。

床の法線を修正する:

床は真上を向いているので、[法線]モディファイヤは必要ありません。

1. [修正]パネルに切り替えます。
2. モディファイヤ スタックで[法線]モディファイヤがハイライト表示されていることを確認し、 ([スタックからモディファイヤを削除])をクリックします。

床の位置を修正する:

1. ([ビューポート最大化切り替え])をクリックして(または Alt+W を押して)、4 つのビューポートを表示します。
2. CameraDen ビューポートを右クリックしてアクティブにします。
3. 床が選択されていることを確認し、メイン ツールバーで ([位置合わせ])をクリックします。次に、いずれかの壁をクリックします。

   [選択の位置合わせ]ダイアログ ボックスが開きます。

4. [選択の位置合わせ]ダイアログ ボックスで、[X 位置]と[Y 位置]のチェック マークをはずします。[Z 位置]をオンにします。[現在のオブジェクト]で[中心]を、[ターゲット オブジェクト]で[最小]を選択します。

   これで、床がローカル Z 軸に沿って壁の下端に位置合わせされます。

5. [選択の位置合わせ]ダイアログ ボックスで、[OK]をクリックします。

床をプレビューする:

1. CameraDen ビューポートをアクティブにして、 ビューをレンダリングします。

   レンダリング結果に、床と天井が表示されます。

2. 右上隅の[X]ボタンをクリックして、レンダリングを閉じます。

シーンを保存する:

- [ファイル]メニュー [名前を付けて保存]を選択し、my_wt_floor.max という名前でシーンを保存します。

次のレッスン

壁、天井、床のテクスチャリング