모델링 자습서 > 리본을 사용하여 캐비닛 모델링 >
다양한 크기의 캐비닛 만들기

이 단원에서는 복제 및 정점 편집 기술의 조합을 사용하여 다양한 높이와 너비의 추가 캐비닛을 신속하게 만듭니다.

단원 설정:

- 이전 단원의 장면으로 작업을 계속하거나 을 사용해 kitcab_3.max를 엽니다.

24인치 너비의 아래쪽 캐비닛 만들기:

1. 주 메뉴에서 (선택 및 이동)을 클릭합니다.
2. 투시 뷰에서 아래쪽 캐비닛을 선택하고 Shift 키를 누른 채 X축에서 오브젝트를 왼쪽으로 드래그합니다.
3. 복제 옵션 대화상자 오브젝트 그룹에서 복사가 켜져 있는지 확인합니다.
4. 이름 필드에 LoCab_24를 입력하고 확인을 클릭합니다.

   만들려는 캐비닛이 24인치 너비이기 때문에 값 24를 지정합니다.

5. 뷰포트에서 전면 뷰로 전환한 다음 을 사용해 아래쪽 캐비닛을 확대합니다.

6. 리본 다각형 모델링 패널에서 수정 모드를 클릭합니다.

7. 리본 다각형 모델링 패널에서 (정점)을 활성화합니다.

8. 을 사용해 해당 정점이 모두 선택될 때까지 새 캐비닛의 왼쪽을 영역 선택합니다.

9. 주 도구 모음에서 (선택 및 이동)을 클릭합니다.
10. 상태 표시줄에서 (절대 모드 변환 입력)을 클릭하여 오프셋 변환 모드로 변경합니다.

11. X 변환 필드에 –3.0을 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
12. 을 사용해 해당 정점이 모두 선택되도록 캐비닛 오른쪽을 영역 선택하고 X 변환 필드에 3.0을 입력합니다.

    양쪽에서 동일하게 캐비닛을 확대하여 캐비닛의 피벗점이 오브젝트 중심에 유지되도록 합니다.

새 캐비닛의 이중문 만들기:

일반적으로 24인치 너비의 캐비닛에는 단일 문 대신 이중문이 있습니다.

1. 리본 다각형 모델링 패널에서 (요소)를 클릭합니다. 뷰포트에서 을 사용해 캐비닛 문을 선택합니다.
2. 다각형 모델링 패널에서 Ctrl 키를 누른 채 (정점)을 클릭하여 정점 선택을 활성화합니다.

   Ctrl 키를 누른 채 이 버튼을 클릭하면 이전 요소 선택에 포함된 모든 정점이 선택됩니다.

3. Alt 키를 누른 채 문 왼쪽에 있는 모든 정점 주위를 영역 드래그하여 선택에서 제거합니다.
4. 주 메뉴에서 (선택 및 이동)을 활성화합니다.
5. X 변환 필드를 –12.0으로 설정합니다.

   선택된 나머지 정점을 왼쪽으로 12인치만큼 이동하여 12인치 문을 만들었습니다.

6. 리본 다각형 모델링 패널에서 (요소)를 클릭합니다.
7. 을 사용해 Shift 키를 누른 채 문이 캐비닛의 반대쪽에 놓일 때까지 오른쪽으로 드래그합니다.
8. 메시의 복제 부분 대화상자에서 요소에 복제가 켜져 있는지 확인한 다음 확인을 클릭합니다.

9. (요소)를 다시 클릭하여 하위 오브젝트 선택을 종료합니다.

21인치 높이의 벽장 만들기:

1. 벽장을 선택하고 을 사용해 Shift 키를 누른 채 X축에서 오브젝트를 오른쪽으로 드래그합니다.
2. 복제 옵션 대화상자 오브젝트 그룹에서 복사를 선택하고 이름 필드에 HiCab_18_21을 입력한 다음 확인을 클릭합니다.

   만들려는 캐비닛이 21인치 높이이기 때문에 값 21을 지정합니다.

3. 리본 다각형 모델링 패널에서 (정점)을 클릭합니다.
4. 뷰포트에서 을 사용해 해당 정점이 모두 선택되도록 캐비닛 맨 아래를 영역 선택합니다.

5. Y 변환 상자를 18.0으로 설정합니다.

   이 값은 21인치 높이 캐비닛을 제공하기 위해 39인치 벽장의 전체 높이에서 18인치를 뺀 값을 나타냅니다.

   이제 캐비닛 크기가 조정되었으므로 아래쪽 선반이 노출됩니다.

6. 리본 다각형 패널에서 (요소)를 클릭합니다.
7. 뷰포트에서 을 사용해 노출된 선반을 선택하고 Delete 키를 누릅니다.
8. 투시 뷰포트에서 와이어프레임 모드로 전환합니다. 을 사용해 나머지 선반을 영역 선택한 다음 을 사용해 Z축에서 위쪽으로 이동합니다.

   캐비닛을 클릭하면 선반을 선택하기 어렵습니다.

9. 리본 다각형 패널에서 (요소)를 클릭하여 요소 하위 오브젝트 수준을 종료합니다.
10. 스무딩 + 강조 표시 모드로 전환한 다음 장면을 my_kitcab_4.max로 저장합니다.

다음

대칭을 사용하여 모서리 캐비닛 만들기