RotationToAxisAndA ngleNode

Introduced

7.0

UI Location

• Conversion

• Rotation

Description

Outputs the axis and angle components of the input rotation.

Port Description

Inputs

Group ID | Instance s | Port Name | Connection Info | Description
0 | 1 | rotation | • Type: siICENodeDataRotation • Structure: siICENodeStructureAny • Context: siICENodeContextAny | The rotation to convert.

Outputs

Port Name | Connection Info | Description
axis | • Type: siICENodeDataVector3 • Structure: siICENodeStructureAny • Context: siICENodeContextAny | The axis component of the input rotation.
angle | • Type: siICENodeDataFloat • Structure: siICENodeStructureAny • Context: siICENodeContextAny | The angle component of the input rotation.

Restrictions

• These structures must match: rotation, axis, angle

• These contexts must match: rotation, axis, angle

See Also

AxisAndAngleToQuaternionNode | AxisAndAngleToRotationNode | DirectionToRotationNode | EulerToRotationNode
QuaternionToAxisAndAngleNode | QuaternionToRotationNode | RotationNode | RotationToEulerNode
RotationToQuaternionNode | RotationToScalarNode | ScalarToRotationNode |

Autodesk Softimage v7.5