## mib_bump_map

Type:
  Shader

Spdl File:
  %XSI_HOME%\Application\phenolib\spdl\mibase\mib_bump_map.spdl

Number of connectable parameters:
  10

Outputs:
  1

Parameter Name | Scriptname | Description | Valid Values | Data Type | Range | UI Range
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
out | out | Bump Map |  | Vector3D |  |
u | u | U |  | Vector3D |  | 0.0 - 1.0
v | v | V |  | Vector3D |  | 0.0 - 1.0
coord | coord | Input |  | Vector3D |  | 0.0 - 1.0
step | step | Steps |  | Vector3D |  | 0.0 - 0.0
factor | factor | Factor |  | Float | 0.0 - 100.0 | 0.0 - 100.0
torus_u | torus_u | Wrapping U |  | Bool |  |
torus_v | torus_v | Wrapping V |  | Bool |  |
alpha | alpha | Use Alpha |  | Bool |  |
tex | tex | Image |  | Texture |  |
clamp | clamp | Clamp [0..1] |  | Bool |  |

Autodesk Softimage v7.5