## QuadrupedGuideOp

Type:
  Scripted Operator

Spdl File:
  %XSI_HOME%\Application\spdl\QuadrupedGuideOp.spdl

Operator Groups:
  1

Operator Inputs:
  2

Operator Outputs:
  1

Parameter Name | Scriptname | Description | Valid Values | Data Type | Range | UI Range
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
spine_point_x | spine_point_x | spine_point_x |  | Double | -10000.0 - 10000.0 | 0.0 - 0.0
spine_point_y | spine_point_y | spine_point_y |  | Double | -10000.0 - 10000.0 | 0.0 - 0.0
spine_point_z | spine_point_z | spine_point_z |  | Double | -10000.0 - 10000.0 | 0.0 - 0.0
leg_point_x | leg_point_x | leg_point_x |  | Double | -10000.0 - 10000.0 | 0.0 - 0.0
leg_point_y | leg_point_y | leg_point_y |  | Double | -10000.0 - 10000.0 | 0.0 - 0.0
leg_point_z | leg_point_z | leg_point_z |  | Double | -10000.0 - 10000.0 | 0.0 - 0.0
mirror_axis | mirror_axis | mirror_axis |  | Integer | 0 - 2 | 0 - 0
height | height | height |  | Double | 1.0 - 2.0 | 1.0 - 2.0
indent_height | indent_height | indent_height |  | Double | 0.0 - 1.0 | 0.0 - 1.0
top_height | top_height | top_height |  | Double | 0.0 - 1.0 | 0.0 - 1.0
socket_height | socket_height | socket_height |  | Double | 0.0 - 1.0 | 0.0 - 1.0
socket_depth | socket_depth | socket_depth |  | Double | 0.0 - 1.0 | 0.0 - 1.0
socket_width | socket_width | socket_width |  | Double | 0.0 - 1.0 | 0.0 - 1.0
depth | depth | depth |  | Double | 0.0 - 3.0 | 0.0 - 3.0
cap_width | cap_width | cap_width |  | Double | 0.0 - 0.5 | 0.0 - 0.5
width | width | width |  | Double | 0.1 - 1.0 | 0.1 - 1.0

Autodesk Softimage v7.5