## nurbstomesh

Nurbs To Mesh

Type:
  XSI Object

Spdl File:
  %XSI_HOME%\Application\spdl\C3DNurbsToMeshOp.spdl

Parameter Name | Scriptname | Description | Valid Values | Data Type | Range | UI Range
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
U | stepu | Subdivision step in U |  | Integer | 1 - 50 | 1 - 20
V | stepv | Subdivision step in U |  | Integer | 1 - 50 | 1 - 20
SrfCrv | stepsrfcrv | Subdivision step for surface curves |  | Integer | 1 - 50 | 1 - 20
From Control Hull | fromhull | Generate mesh from hull points of input NURBS. |  | Bool |  |
Ignore Trims | ignoretrims | Generate mesh by ignoring trims. |  | Bool |  |
Active | active | Stitch U and V boundaries |  | Bool |  |
Tolerance | tolerance | Boundary stiching tolerance |  | Double | 0.0 - 10.0 | 0.0 - 1.0

Autodesk Softimage v7.5