EulerToRotationNod e

Associated Parameters: EulerToRotationNode

Introduced

7.0

UI Location

• Conversion

• Rotation

Description

Outputs a new rotation built by converting the input 3D vector according to the rotation order specified in the Rotation Order parameter.

Parameters

Parameter Name | Scripting Name | Type | Description
Rotation Order | rotationorder | Integer | Rotation order Possible Values: • 0: XYZ • 1: XZY • 2: YXZ • 3: YZX • 4: ZXY • 5: ZYX

Port Description

Inputs

Group ID | Instance s | Port Name | Connection Info | Description
0 | 1 | rotationxyz | • Type: siICENodeDataVector3 • Structure: siICENodeStructureAny • Context: siICENodeContextAny | The 3D vector to convert.

Outputs

Port Name | Connection Info | Description
rotation | • Type: siICENodeDataRotation • Structure: siICENodeStructureAny • Context: siICENodeContextAny | The new rotation.

Restrictions

• These structures must match: rotationxyz, rotation

• These contexts must match: rotationxyz, rotation

See Also

AxisAndAngleToRotationNode | DirectionToRotationNode | EulerToQuaternionNode | QuaternionToEulerNode
QuaternionToRotationNode | RotationNode | RotationToAxisAndAngleNode | RotationToEulerNode
RotationToQuaternionNode | RotationToScalarNode | ScalarToRotationNode |

Autodesk Softimage v7.5