## mib_dielectric

Type:
  Shader

Spdl File:
  %XSI_HOME%\Application\phenolib\spdl\mibase\mib_dielectric.spdl

Number of connectable parameters:
  4

Outputs:
  1

Parameter Name | Scriptname | Description | Valid Values | Data Type | Range | UI Range
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
out | out | Dieletric |  | Color |  |
input | input | Input |  | Color |  |
absorb | absorb | Absorb |  | Color |  |
refract | refract | Refract |  | Float |  | 0.0 - 1.0
ior | ior | ior |  | Float |  | 0.0 - 2.0

Autodesk Softimage v7.5