AxisAndAngleToQua ternionNode

Introduced

7.0

UI Location

• Conversion

• Rotation

Description

Outputs a new quaternion computed from the input axis and angle values.

Port Description

Inputs

Group ID | Instance s | Port Name | Connection Info | Description
0 | 1 | axis | • Type: siICENodeDataVector3 • Structure: siICENodeStructureAny • Context: siICENodeContextAny | The axis component.
angle | • Type: siICENodeDataFloat • Structure: siICENodeStructureAny • Context: siICENodeContextAny | The angle component.

Outputs

Port Name | Connection Info | Description
quaternion | • Type: siICENodeDataQuaternion • Structure: siICENodeStructureAny • Context: siICENodeContextAny | The new quaternion.

Restrictions

• These structures must match: axis, angle, quaternion

• These contexts must match: axis, angle, quaternion

See Also

AxisAndAngleToRotationNode | EulerToQuaternionNode | QuaternionNode | QuaternionToAxisAndAngleNode
QuaternionToEulerNode | QuaternionToRotationNode | QuaternionToScalarNode | RotationToAxisAndAngleNode
RotationToQuaternionNode |  |  |

Autodesk Softimage v7.5