<Catalog option="0"><ItemID idValue="{3F84CF27-4720-4915-ABA5-15B95CF90604}"/><Properties><ItemName>Civil 3D 2010 日本仕様ツールカタログ</ItemName><Images option="0"><Image cx="93" cy="123" src=".\Images\AeccJpRoadway.png"/></Images><Time createdUniversalDateTime="2004-07-07T14:23:57" modifiedUniversalDateTime="2004-09-02T15:13:46"/></Properties><CustomData/>
	<Source/><Tools><Tool option="0"><ItemID idValue="{4A74C805-9EA7-4af5-B469-312021C673AD}"/><Properties><ItemName>U 型側溝</ItemName><Images option="0"><Image cx="64" cy="64" src=".\Images\AeccJpBenchDrain.png"/></Images><Description>路肩部等に付帯する U 型側溝サブアセンブリを作成します.</Description><Keywords>_BenchDrain subassembly</Keywords><AccessRight>1</AccessRight><Help><HelpFile>.\Help\JpCnt2010.chm</HelpFile><HelpCommand>HELP_HHWND_TOPIC</HelpCommand><HelpData>C3D-UG-SubAssemblysJp_BenchDrain.html</HelpData></Help><Time createdUniversalDateTime="2004-07-07T21:58:00" modifiedUniversalDateTime="2004-07-07T21:58:00"/></Properties><Source/><ToolType>1</ToolType><StockToolRef idValue="{7F55AAC0-0256-48D7-BFA5-914702663FDE}"/><Data>
				<AeccDbSubassembly>
					<Macro Module="%AECCCONTENT_DIR%\C3DStockSubassemblyJpScripts.dvb">C3DStockSubassemblyJpScripts.BenchDrain.BenchDrain</Macro>
					<Params>
						<Version DataType="String" DisplayName="バージョン" Description="バージョン">R2010</Version>
						<Side DataType="Long" DisplayName="作成方向" Description="U 型側溝サブアセンブリの作成方向を指定します。">0
								    <Enum>
								<Right DisplayName="右側">0</Right>
								<Left DisplayName="左側">1</Left>
							</Enum>
						</Side>
						<B DataType="Double" DisplayName="幅:B" Description="U 型側溝の幅を指定します。">0.6</B>
						<h DataType="Double" DisplayName="深さ:h" Description="U 型側溝の深さを指定します。">0.6</h>
					</Params>
				</AeccDbSubassembly>
				<Units>m</Units>
			</Data>
		</Tool><Tool option="0"><ItemID idValue="{42FF873F-4564-493e-BB2D-75CBAF225E9D}"/><Properties><ItemName>L 型側溝</ItemName><Images option="0"><Image cx="64" cy="64" src=".\Images\AeccJpShoulderDrain.png"/></Images><Description>路肩部等に付帯する L 型側溝サブアセンブリを作成します.</Description><Keywords>_shoulderdrain subassembly</Keywords><AccessRight>1</AccessRight><Help><HelpFile>.\Help\JpCnt2010.chm</HelpFile><HelpCommand>HELP_HHWND_TOPIC</HelpCommand><HelpData>C3D-UG-SubAssemblysJp_ShoulderDrain.html</HelpData></Help><Time createdUniversalDateTime="2004-07-07T21:58:00" modifiedUniversalDateTime="2004-07-07T21:58:00"/></Properties><Source/><ToolType>1</ToolType><StockToolRef idValue="{7F55AAC0-0256-48D7-BFA5-914702663FDE}"/><Data>
				<AeccDbSubassembly>
					<Macro Module="%AECCCONTENT_DIR%\C3DStockSubassemblyJpScripts.dvb">C3DStockSubassemblyJpScripts.ShoulderDrain.ShoulderDrain</Macro>
					<Params>
						<Version DataType="String" DisplayName="バージョン" Description="バージョン">R2010</Version>
						<Side DataType="Long" DisplayName="作成方向" Description="L 型側溝サブアセンブリの作成方向を指定します。">0
								    <Enum>
								<Right DisplayName="右側">0</Right>
								<Left DisplayName="左側">1</Left>
							</Enum>
						</Side>
						<Type DataType="Long" DisplayName="タイプ" Description="タイプを指定します。">1
								    <Enum>
								<B250A DisplayName="B250A">1</B250A>
								<B250B DisplayName="B250B">2</B250B>
								<B300 DisplayName="B300">3</B300>
								<B350 DisplayName="B350">4</B350>
							</Enum>
						</Type>
					</Params>
				</AeccDbSubassembly>
				<Units>m</Units>
			</Data>
		</Tool><Tool option="0"><ItemID idValue="{8329FCF5-72EA-446a-B0E3-163CD2FF2630}"/><Properties><ItemName>小段・用排水溝付法面</ItemName><Images option="0"><Image cx="64" cy="64" src=".\Images\AeccJpBenchJP.png"/></Images><Description>小段・用排水溝付法面サブアセンブリを作成します.</Description><Keywords>_benchjp subassembly</Keywords><AccessRight>1</AccessRight><Help><HelpFile>.\Help\JpCnt2010.chm</HelpFile><HelpCommand>HELP_HHWND_TOPIC</HelpCommand><HelpData>C3D-UG-SubAssemblysJp_BenchJP.html</HelpData></Help><Time createdUniversalDateTime="2004-07-13T21:58:00" modifiedUniversalDateTime="2004-07-13T21:58:00"/></Properties><Source/><ToolType>1</ToolType><StockToolRef idValue="{7F55AAC0-0256-48D7-BFA5-914702663FDE}"/><Data>
				<AeccDbSubassembly>
					<Macro Module="%AECCCONTENT_DIR%\C3DStockSubassemblyJpScripts.dvb">C3DStockSubassemblyJpScripts.BenchJP.BenchJP</Macro>
					<Params>
						<Version DataType="String" DisplayName="バージョン" Description="バージョン">R2010</Version>
						<Side DataType="Long" DisplayName="作成方向" Description="小段・用排水溝付法面サブアセンブリの作成方向を指定します。">0
								    <Enum>
								<Right DisplayName="右側">0</Right>
								<Left DisplayName="左側">1</Left>
							</Enum>
						</Side>
						<FillHmaxType DataType="Long" DisplayName="盛土高計算タイプ" Description="盛土小段設置高を計算するタイプを指定します。">1
								    <Enum>
								<Atype DisplayName="Aタイプ">1</Atype>
								<Btype DisplayName="Bタイプ">2</Btype>
								<Ctype DisplayName="Cタイプ">3</Ctype>
								<Dtype DisplayName="Dタイプ">4</Dtype>
							</Enum>
						</FillHmaxType>
						<CutHmaxType DataType="Long" DisplayName="切土高計算タイプ" Description="切土小段設置高を計算するタイプを指定します。">1
								    <Enum>
								<Atype DisplayName="Aタイプ">1</Atype>
								<Btype DisplayName="Bタイプ">2</Btype>
								<Ctype DisplayName="Cタイプ">3</Ctype>
								<Dtype DisplayName="Dタイプ">4</Dtype>
							</Enum>
						</CutHmaxType>
						<FillHmax DataType="String" DisplayName="盛土高" Description="盛土小段設置高を指定します。">A:5.0</FillHmax>
						<CutHmax DataType="String" DisplayName="切土高" Description="切土小段設置高を指定します。">A:7.0</CutHmax>
						<FillSlope DataType="String" DisplayName="盛土法面勾配" Description="盛土部の法面勾配を指定します。">A:1.8</FillSlope>
						<CutSlope DataType="String" DisplayName="切土法面勾配" Description="切土部の法面勾配を指定します。">A:1.2</CutSlope>
						<FillBenchSlope DataType="String" DisplayName="盛土小段勾配" Description="盛土部の小段勾配を指定します。">A:0.0</FillBenchSlope>
						<CutBenchSlope DataType="String" DisplayName="切土小段勾配" Description="切土部の小段勾配を指定します。">A:0.0</CutBenchSlope>
						<FillBenchWidth DataType="String" DisplayName="盛土小段幅" Description="盛土部の小段幅を指定します。">A:1.5</FillBenchWidth>
						<CutBenchWidth DataType="String" DisplayName="切土小段幅" Description="切土部の小段幅を指定します。">A:1.5</CutBenchWidth>
						<FillMaxBenchs DataType="Long" DisplayName="盛土小段数" Description="盛土部の小段設置数を指定します。">15</FillMaxBenchs>
						<CutMaxBenchs DataType="Long" DisplayName="切土小段数" Description="切土部の小段設置数を指定します。">15</CutMaxBenchs>
						<FillNeedsDrain DataType="String" DisplayName="盛土小段の用排水溝" Description="盛土部の小段に設置する用排水溝の有無を指定します。(0：無 , 1：有)">A:0</FillNeedsDrain>
						<CutNeedsDrain DataType="String" DisplayName="切土小段の用排水溝" Description="切土部の小段に設置する用排水溝の有無を指定します。(0：無 , 1：有)">A:0</CutNeedsDrain>
						<FillDrainSize DataType="String" DisplayName="盛土小段の用排水溝サイズ" Description="盛土部の小段に設置する用排水溝サイズを指定します。[幅(m) * 深さ(m)]">A:0.3*0.3</FillDrainSize>
						<CutDrainSize DataType="String" DisplayName="切土小段の用排水溝サイズ" Description="切土部の小段に設置する用排水溝サイズを指定します。[幅(m) * 深さ(m)]">A:0.3*0.3</CutDrainSize>
						<FillDrainOffset DataType="String" DisplayName="盛土小段のオフセット量" Description="盛土部の小段に設置する用排水溝の設置位置オフセット量を指定します。">A:1.0</FillDrainOffset>
						<CutDrainOffset DataType="String" DisplayName="切土小段のオフセット量" Description="切土部の小段に設置する用排水溝の設置位置オフセット量を指定します。">A:1.0</CutDrainOffset>
						<UseRetainWall DataType="Long" DisplayName="擁壁適用" Description="用地境界が設定されている盛土部に擁壁設置の有無を指定します。(いいえ：無 , はい：有)">0
								    <Enum>
								<Yes DisplayName="はい(true)">1</Yes>
								<No DisplayName="いいえ(false)">0</No>
							</Enum>
						</UseRetainWall>
						<RowOffset DataType="Double" TypeInfo="16" DisplayName="用地境界オフセット量" Description="擁壁を設置する位置を用地境界からのオフセット量で指定します。">0.5</RowOffset>
					</Params>
				</AeccDbSubassembly>
				<Units>m</Units>
			</Data>
		</Tool><Tool option="0"><ItemID idValue="{A624768C-39B7-4716-84AD-F6801E331DFE}"/><Properties><ItemName>ブロック積擁壁</ItemName><Images option="0"><Image cx="64" cy="64" src=".\Images\AeccJpBlockMasonry.png"/></Images><Description>ブロック積擁壁サブアセンブリを作成します.</Description><Keywords>_blockmasonry subassembly</Keywords><AccessRight>1</AccessRight><Help><HelpFile>.\Help\JpCnt2010.chm</HelpFile><HelpCommand>HELP_HHWND_TOPIC</HelpCommand><HelpData>C3D-UG-SubAssemblysJp_BlockMasonry.html</HelpData></Help><Time createdUniversalDateTime="2004-07-07T21:58:00" modifiedUniversalDateTime="2004-07-07T21:58:00"/></Properties><Source/><ToolType>1</ToolType><StockToolRef idValue="{7F55AAC0-0256-48D7-BFA5-914702663FDE}"/><Data>
				<AeccDbSubassembly>
					<Macro Module="%AECCCONTENT_DIR%\C3DStockSubassemblyJpScripts.dvb">C3DStockSubassemblyJpScripts.BlockMasonry.BlockMasonry</Macro>
					<Params>
						<Version DataType="String" DisplayName="バージョン" Description="バージョン">R2010</Version>
						<Side DataType="Long" DisplayName="作成方向" Description="ブロック積み擁壁サブアセンブリの作成方向を指定します。">0
								    <Enum>
								<Right DisplayName="右側">0</Right>
								<Left DisplayName="左側">1</Left>
							</Enum>
						</Side>
						<FrontSlope DataType="Double" TypeInfo="10" DisplayName="前面勾配:N" Description="前面勾配を指定します。">2.0</FrontSlope>
						<Embedment DataType="Double" TypeInfo="16" DisplayName="根入れ長:h" Description="根入れ長を指定します。">0.3</Embedment>
						<BaseOverhang DataType="Double" TypeInfo="16" DisplayName="基礎張出幅:B3" Description="基礎張出幅を指定します。">0.1</BaseOverhang>
						<InnerMaterial DataType="Long" DisplayName="内部材料" Description="内部材料を指定します。">1
								    <Enum>
								<U1 DisplayName="U1">1</U1>
								<U2 DisplayName="U2">2</U2>
							</Enum>
						</InnerMaterial>
						<EmbedmentSlope DataType="Double" TypeInfo="10" DisplayName="掘削線勾配:Ne" Description="掘削線勾配を指定します。">2.0</EmbedmentSlope>
						<EmbedmentOffset DataType="Double" TypeInfo="16" DisplayName="余裕幅オフセット量:We" Description="余裕幅オフセット量を指定します。">0.3</EmbedmentOffset>
					</Params>
				</AeccDbSubassembly>
				<Units>m</Units>
			</Data>
		</Tool><Tool option="0"><ItemID idValue="{255CDF46-497A-4cec-8C5F-85D04BB91ED6}"/><Properties><ItemName>逆T型擁壁</ItemName><Images option="0"><Image cx="64" cy="64" src=".\Images\AeccJpReversTtype.png"/></Images><Description>逆T型擁壁サブアセンブリを作成します.</Description><Keywords>_reverstype subassembly</Keywords><AccessRight>1</AccessRight><Help><HelpFile>.\Help\JpCnt2010.chm</HelpFile><HelpCommand>HELP_HHWND_TOPIC</HelpCommand><HelpData>C3D-UG-SubAssemblysJp_ReversTtype.html</HelpData></Help><Time createdUniversalDateTime="2004-07-07T21:58:00" modifiedUniversalDateTime="2004-07-07T21:58:00"/></Properties><Source/><ToolType>1</ToolType><StockToolRef idValue="{7F55AAC0-0256-48D7-BFA5-914702663FDE}"/><Data>
				<AeccDbSubassembly>
					<Macro Module="%AECCCONTENT_DIR%\C3DStockSubassemblyJpScripts.dvb">C3DStockSubassemblyJpScripts.ReversTtype.ReversTtype</Macro>
					<Params>
						<Version DataType="String" DisplayName="バージョン" Description="バージョン">R2010</Version>
						<Side DataType="Long" DisplayName="作成方向" Description="逆T式擁壁サブアセンブリの作成方向を指定します。">0
								    <Enum>
								<Right DisplayName="右側">0</Right>
								<Left DisplayName="左側">1</Left>
							</Enum>
						</Side>
						<Hmax DataType="Double" TypeInfo="16" DisplayName="最大高さ:H" Description="最大高さを指定します。">3.0</Hmax>
						<BottomWide DataType="Double" TypeInfo="16" DisplayName="底版幅:B" Description="底版幅を指定します。">2.00</BottomWide>
						<Embedment DataType="Double" TypeInfo="16" DisplayName="根入れ長:h" Description="根入れ長を指定します。">0.70</Embedment>
						<BottomWidth DataType="Double" TypeInfo="16" DisplayName="底版厚:H2" Description="底版厚を指定します。">0.4</BottomWidth>
						<CrownWidth DataType="Double" TypeInfo="16" DisplayName="天端幅:B1" Description="天端幅を指定します。">0.4</CrownWidth>
						<BackFootingWidth DataType="Double" TypeInfo="16" DisplayName="背面フーチング幅:B4" Description="背面フーチング幅を指定します。">1.2</BackFootingWidth>
						<FrontFootingWidth DataType="Double" TypeInfo="16" DisplayName="前面フーチング幅:B5" Description="前面フーチング幅を指定します。">0.4</FrontFootingWidth>
						<BaseThick DataType="Double" TypeInfo="16" DisplayName="基礎厚:H3" Description="基礎厚を指定します。">0.30</BaseThick>
						<BaseOverhang DataType="Double" TypeInfo="16" DisplayName="基礎張出幅:B6" Description="基礎張出幅を指定します。">0.10</BaseOverhang>
						<EmbedmentSlope DataType="Double" TypeInfo="10" DisplayName="掘削線勾配:Ne" Description="掘削線勾配を指定します。">2.0</EmbedmentSlope>
						<EmbedmentOffset DataType="Double" TypeInfo="16" DisplayName="余裕幅オフセット量:We" Description="余裕幅オフセット量を指定します。">0.3</EmbedmentOffset>
					</Params>
				</AeccDbSubassembly>
				<Units>m</Units>
			</Data>
		</Tool><Tool option="0"><ItemID idValue="{AB6027B1-5518-46a1-9A2E-6D062714E849}"/><Properties><ItemName>L型擁壁</ItemName><Images option="0"><Image cx="64" cy="64" src=".\Images\AeccJpLType.png"/></Images><Description>L型擁壁サブアセンブリを作成します.</Description><Keywords>_ltype subassembly</Keywords><AccessRight>1</AccessRight><Help><HelpFile>.\Help\JpCnt2010.chm</HelpFile><HelpCommand>HELP_HHWND_TOPIC</HelpCommand><HelpData>C3D-UG-SubAssemblysJp_LType.html</HelpData></Help><Time createdUniversalDateTime="2004-07-07T21:58:00" modifiedUniversalDateTime="2004-07-07T21:58:00"/></Properties><Source/><ToolType>1</ToolType><StockToolRef idValue="{7F55AAC0-0256-48D7-BFA5-914702663FDE}"/><Data>
				<AeccDbSubassembly>
					<Macro Module="%AECCCONTENT_DIR%\C3DStockSubassemblyJpScripts.dvb">C3DStockSubassemblyJpScripts.LType.LType</Macro>
					<Params>
						<Version DataType="String" DisplayName="バージョン" Description="バージョン">R2010</Version>
						<Side DataType="Long" DisplayName="作成方向" Description="L型用壁サブアセンブリの作成方向を指定します。">0
								    <Enum>
								<Right DisplayName="右側">0</Right>
								<Left DisplayName="左側">1</Left>
							</Enum>
						</Side>
						<Hmax DataType="Double" TypeInfo="16" DisplayName="最大高さ:H" Description="最大高さを指定します。">3.0</Hmax>
						<BottomWide DataType="Double" TypeInfo="16" DisplayName="底版幅:B" Description="底版幅を指定します。">2.00</BottomWide>
						<Embedment DataType="Double" TypeInfo="16" DisplayName="根入れ長:h" Description="根入れ長を指定します。">0.70</Embedment>
						<CrownWidth DataType="Double" TypeInfo="16" DisplayName="天端幅:B1" Description="天端幅を指定します。">0.40</CrownWidth>
						<BottomWidth DataType="Double" TypeInfo="16" DisplayName="底版厚:H1" Description="底版厚を指定します。">0.40</BottomWidth>
						<BaseThick DataType="Double" TypeInfo="16" DisplayName="基礎厚:H3" Description="基礎厚を指定します。">0.30</BaseThick>
						<BaseOverhang DataType="Double" TypeInfo="16" DisplayName="基礎張出幅:B6" Description="基礎張出幅を指定します。">0.10</BaseOverhang>
						<EmbedmentSlope DataType="Double" TypeInfo="10" DisplayName="掘削線勾配:Ne" Description="掘削線勾配を指定します。">2.0</EmbedmentSlope>
						<EmbedmentOffset DataType="Double" TypeInfo="16" DisplayName="余裕幅オフセット量:We" Description="余裕幅オフセット量を指定します。">0.3</EmbedmentOffset>
					</Params>
				</AeccDbSubassembly>
				<Units>m</Units>
			</Data>
		</Tool><Tool option="0"><ItemID idValue="{13372F69-687B-4aff-84D9-7C83A79D2E1F}"/><Properties><ItemName>もたれ式擁壁</ItemName><Images option="0"><Image cx="64" cy="64" src=".\Images\AeccJpLeaningType.png"/></Images><Description>もたれ式擁壁サブアセンブリを作成します.</Description><Keywords>_leaningtype subassembly</Keywords><AccessRight>1</AccessRight><Help><HelpFile>.\Help\JpCnt2010.chm</HelpFile><HelpCommand>HELP_HHWND_TOPIC</HelpCommand><HelpData>C3D-UG-SubAssemblysJp_LeaningType.html</HelpData></Help><Time createdUniversalDateTime="2004-07-07T21:58:00" modifiedUniversalDateTime="2004-07-07T21:58:00"/></Properties><Source/><ToolType>1</ToolType><StockToolRef idValue="{7F55AAC0-0256-48D7-BFA5-914702663FDE}"/><Data>
				<AeccDbSubassembly>
					<Macro Module="%AECCCONTENT_DIR%\C3DStockSubassemblyJpScripts.dvb">C3DStockSubassemblyJpScripts.LeaningType.LeaningType</Macro>
					<Params>
						<Version DataType="String" DisplayName="バージョン" Description="バージョン">R2010</Version>
						<Side DataType="Long" DisplayName="作成方向" Description="もたれ式擁壁サブアセンブリの作成方向を指定します。">0
						    <Enum>
								<Right DisplayName="右側">0</Right>
								<Left DisplayName="左側">1</Left>
							</Enum>
						</Side>
						<UseStandard DataType="Long" DisplayName="標準設計仕様" Description="標準設計仕様を指定します。">0
						    <Enum>
								<RL1-H2000-C1-N1.35-N2.30 DisplayName="RL1-H2000-C1-N1.35-N2.30">0</RL1-H2000-C1-N1.35-N2.30>
								<RL1-H3000-C1-N1.40-N2.35 DisplayName="RL1-H3000-C1-N1.40-N2.35">1</RL1-H3000-C1-N1.40-N2.35>
								<RL1-H4000-C1-N1.40-N2.30 DisplayName="RL1-H4000-C1-N1.40-N2.30">2</RL1-H4000-C1-N1.40-N2.30>
								<RL1-H5000-C1-N1.45-N2.35 DisplayName="RL1-H5000-C1-N1.45-N2.35">3</RL1-H5000-C1-N1.45-N2.35>
								<RL1-H6000-C1-N1.45-N2.30 DisplayName="RL1-H6000-C1-N1.45-N2.30">4</RL1-H6000-C1-N1.45-N2.30>
								<RL1-H7000-C1-N1.50-N2.35 DisplayName="RL1-H7000-C1-N1.50-N2.35">5</RL1-H7000-C1-N1.50-N2.35>
								<RL1-H8000-C1-N1.50-N2.30 DisplayName="RL1-H8000-C1-N1.50-N2.30">6</RL1-H8000-C1-N1.50-N2.30>
								<RL1-H2000-C2-N1.45-N2.30 DisplayName="RL1-H2000-C2-N1.45-N2.30">7</RL1-H2000-C2-N1.45-N2.30>
								<RL1-H3000-C2-N1.50-N2.40 DisplayName="RL1-H3000-C2-N1.50-N2.40">8</RL1-H3000-C2-N1.50-N2.40>
								<RL1-H4000-C2-N1.50-N2.25 DisplayName="RL1-H4000-C2-N1.50-N2.25">9</RL1-H4000-C2-N1.50-N2.25>
							</Enum>
						</UseStandard>
						<Embedment DataType="Double" TypeInfo="16" DisplayName="根入れ長:h" Description="根入れ長を指定します。">0.70</Embedment>
						<BaseThick DataType="Double" TypeInfo="16" DisplayName="基礎厚:H3" Description="基礎厚を指定します。">0.30</BaseThick>
						<BaseOverhang DataType="Double" TypeInfo="16" DisplayName="基礎張出幅:B6" Description="基礎張出幅を指定します。">0.1</BaseOverhang>
						<EmbedmentSlope DataType="Double" TypeInfo="10" DisplayName="掘削線勾配:Ne" Description="掘削線勾配を指定します。">2.0</EmbedmentSlope>
						<EmbedmentOffset DataType="Double" TypeInfo="16" DisplayName="余裕幅オフセット量:We" Description="余裕幅オフセット量を指定します。">0.3</EmbedmentOffset>
					</Params>
				</AeccDbSubassembly>
				<Units>m</Units>
			</Data>
		</Tool><Tool option="0"><ItemID idValue="{1F44302C-71F8-4f39-9387-CFC4A5BE21C2}"/><Properties><ItemName>重力式擁壁</ItemName><Images option="0"><Image cx="64" cy="64" src=".\Images\AeccJpGravityType.png"/></Images><Description>重力式擁壁サブアセンブリを作成します.</Description><Keywords>_gravitytype subassembly</Keywords><AccessRight>1</AccessRight><Help><HelpFile>.\Help\JpCnt2010.chm</HelpFile><HelpCommand>HELP_HHWND_TOPIC</HelpCommand><HelpData>C3D-UG-SubAssemblysJp_GravityType.html</HelpData></Help><Time createdUniversalDateTime="2004-07-07T21:58:00" modifiedUniversalDateTime="2004-07-07T21:58:00"/></Properties><Source/><ToolType>1</ToolType><StockToolRef idValue="{7F55AAC0-0256-48D7-BFA5-914702663FDE}"/><Data>
				<AeccDbSubassembly>
					<Macro Module="%AECCCONTENT_DIR%\C3DStockSubassemblyJpScripts.dvb">C3DStockSubassemblyJpScripts.GravityType.GravityType</Macro>
					<Params>
						<Version DataType="String" DisplayName="バージョン" Description="バージョン">R2010</Version>
						<Side DataType="Long" DisplayName="作成方向" Description="重力式擁壁サブアセンブリの作成方向を指定します。">0
								    <Enum>
								<Right DisplayName="右側">0</Right>
								<Left DisplayName="左側">1</Left>
							</Enum>
						</Side>
						<Hmax DataType="Double" TypeInfo="16" DisplayName="最大高さ:H" Description="最大高さを指定します。">1.0</Hmax>
						<BottomWide DataType="Double" TypeInfo="16" DisplayName="底版幅:B" Description="底版幅を指定します。">0.6</BottomWide>
						<FrontSlope DataType="Double" TypeInfo="10" DisplayName="前面勾配:N" Description="前面勾配を指定します。">5.0</FrontSlope>
						<Embedment DataType="Double" TypeInfo="16" DisplayName="根入れ長:h" Description="根入れ長を指定します。">0.10</Embedment>
						<BaseThick DataType="Double" TypeInfo="16" DisplayName="基礎厚:H1" Description="基礎厚を指定します。">0.2</BaseThick>
						<BaseOverhang DataType="Double" TypeInfo="16" DisplayName="基礎張出幅:B2" Description="基礎張出幅を指定します。">0.1</BaseOverhang>
						<CrownWidth DataType="Double" TypeInfo="16" DisplayName="天端幅:B1" Description="天端幅を指定します。">0.40</CrownWidth>
						<EmbedmentSlope DataType="Double" TypeInfo="10" DisplayName="掘削線勾配:Ne" Description="掘削線勾配を指定します。">2.0</EmbedmentSlope>
						<EmbedmentOffset DataType="Double" TypeInfo="16" DisplayName="余裕幅オフセット量:We" Description="余裕幅オフセット量を指定します。">0.3</EmbedmentOffset>
					</Params>
				</AeccDbSubassembly>
				<Units>m</Units>
			</Data>
		</Tool><Tool option="0"><ItemID idValue="{346A7F10-9624-4b4e-8E0D-B9E3D52D8F52}"/><Properties><ItemName>標準車道</ItemName><Images option="0"><Image cx="64" cy="64" src=".\Images\AeccJpLaneOutsideSuper.png"/></Images><Description>標準的な車道サブアセンブリを作成します.</Description><Keywords>_LaneOutsideSuperJP subassembly</Keywords><AccessRight>1</AccessRight><Help><HelpFile>.\Help\JpCnt2010.chm</HelpFile><HelpCommand>HELP_HHWND_TOPIC</HelpCommand><HelpData>C3D-UG-SubAssemblysJp_LaneOutsideSuperJP.html</HelpData></Help><Time createdUniversalDateTime="2004-08-10T21:58:00" modifiedUniversalDateTime="2004-08-10T21:58:00"/></Properties><Source/><ToolType>1</ToolType><StockToolRef idValue="{7F55AAC0-0256-48D7-BFA5-914702663FDE}"/><Data>
				<AeccDbSubassembly>
					<Macro Module="%AECCCONTENT_DIR%\C3DStockSubassemblyJpScripts.dvb">C3DStockSubassemblyJpScripts.LaneOutsideSuperJP.LaneOutsideSuperJP</Macro>
					<Params>
						<Version DataType="String" DisplayName="バージョン" Description="バージョン">R2010</Version>
						<Side DataType="Long" DisplayName="作成方向" Description="標準車道サブアセンブリ作成方向を指定します。">0
						    <Enum>
								<Right DisplayName="右側">0</Right>
								<Left DisplayName="左側">1</Left>
							</Enum>
						</Side>
						<Width DataType="Double" TypeInfo="16" DisplayName="全幅" Description="車道の全幅を指定します。(全幅 = 内側路肩幅 + 車線幅)">3.5</Width>
						<RightShoulderWidth DataType="Double" TypeInfo="16" DisplayName="内側路肩幅" Description="内側路肩幅を指定します。">0.5</RightShoulderWidth>
						<LaneWidthSolo DataType="String" TypeInfo="16" DisplayName="車線幅" Description="車線幅を指定します。複数車線を設定する場合は、カンマ区切りで入力します。">3.0</LaneWidthSolo>
						<DefaultSlope DataType="Double" TypeInfo="9" DisplayName="横断勾配" Description="横断勾配を指定します。">-0.02</DefaultSlope>
						<Pave1Depth DataType="Double" TypeInfo="16" DisplayName="表層厚" Description="表層厚を指定します。">0.05</Pave1Depth>
						<Pave2Depth DataType="Double" TypeInfo="16" DisplayName="中間層厚" Description="中間層を指定します。">0.05</Pave2Depth>
						<Pave3Depth DataType="Double" TypeInfo="16" DisplayName="基層厚" Description="基層厚を指定します。">0.05</Pave3Depth>
						<BaseDepth DataType="Double" TypeInfo="16" DisplayName="上層路盤厚" Description="上層路盤厚を指定します。">0.1</BaseDepth>
						<SubBaseDepth DataType="Double" TypeInfo="16" DisplayName="下層路盤厚" Description="下層路盤厚を指定します。">0.2</SubBaseDepth>
						<BaseAxisOffset DataType="Double" TypeInfo="16" DisplayName="回転軸位置" Description="回転軸の位置を指定します。回転軸を移動する場合は、移動オフセット値を入力します。">0.0</BaseAxisOffset>
					</Params>
				</AeccDbSubassembly>
				<Units>m</Units>
			</Data>
		</Tool></Tools><Palettes/><Packages/><Categories/><StockTools/><Catalogs/></Catalog>
