Didacticiels sur l'interopérabilité > Création d'une visite virtuelle à partir d'un dessin d'AutoCAD >
Construction des murs

Pour construire les murs, il suffit d'extruder la polyligne du plan du sol que vous venez d'importer.

Configurez la scène :

- Poursuivez à partir de l'exercice précédent.

Extrudez la polyligne :

1. Cliquez sur l'objet polyligne pour le sélectionner.
2. Accédez au panneau Modifier. Sélectionnez Extrude (Extruder) dans la liste déroulante des modificateurs.
   ConseilPendant que la Modifier list (Liste des modificateurs) est ouverte, vous pouvez appuyer sur la touche E plusieurs fois pour rechercher le modificateur Extrude (Extruder) plus rapidement.

3. Dans le panneau déroulant Paramètres du modificateur Extruder, attribuez la valeur 8' 0" au champ Quantité.

   3ds Max Design extrude la polyligne pour créer des murs de huit pieds de haut.

Enregistrez la scène :

- Sélectionnez File (Fichier) Save As (Enregistrer sous), puis nommez la nouvelle scène my_wt_walls.max.

Section suivante

Définition de la prise de vue de la caméra