Mise en route : modélisation d'une porte pivotante >
Application de matériaux à la porte pivotante

Vous allez ajouter quelques matériaux pour mieux visualiser la porte pivotante. Vous allez ajouter une finition noire brillante pour les étais et un matériau en verre vert pour la vitre de la porte et les châssis. Vous allez également éditer le matériau qui existe déjà sur la porte pivotante de sorte qu'il corresponde à votre propre verre vert.

Préparation de la leçon :

- Poursuivez à partir de la leçon précédente ou, dans la barre d'outils accès rapide, cliquez sur (Ouvrir fichier) et ouvrez le fichier add_door_materials.max du dossier \startup.

Ouvrir l'éditeur de matériaux :

1. Dans la barre d'outils principale, choisissez (Editeur de matériaux) à partir de l'icône déroulante Editeur de matériaux pour ouvrir l'éditeur de matériaux compact.

   L'éditeur de matériaux s'ouvre sous forme d'une fenêtre flottante.

   L'Editeur de matériaux compact est généralement plus pratique lorsque vous souhaitez simplement affecter des matériaux qui ont déjà été conçus. L'éditeur de matériaux détaillé, qui occupe plus de place à l'écran, est plus pratique et plus souple pour la conception de matériaux.

   RemarqueSi vous ouvrez l'éditeur de matériaux détaillé par mégarde, choisissez Modes Editeur de matériaux compact dans la barre d'outils de l'éditeur de matériaux.

Appliquer un matériau de porte :

Vous pouvez sélectionner les matériaux dans une bibliothèque de matériaux et les appliquer à la porte pivotante de sorte que le panneau soit transparent.

1. Dans la barre d'outils Editeur de matériaux, sous les sphères échantillons, cliquez sur (Importer matériau).

   3ds Max Design ouvre l'explorateur de matériaux/textures.

2. Dans le Navigateur de matériaux/textures, cliquez sur (Options du navigateur de matériaux/textures) (ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur une zone vide de la boîte de dialogue), puis dans le menu contextuel, choisissez Ouvrir bibliothèque de matériaux.

   3ds Max Design ouvre une boîte de dialogue fichier.

3. Sélectionnez le fichier aectemplates.mat, puis cliquez sur Ouvrir.

   Cette bibliothèque se trouve dans le sous-dossier \materiallibraries du projet actuel. Si celle-ci n'apparaît pas dans la boîte de dialogue des fichiers lorsque vous cliquez sur Ouvrir, accédez à ce répertoire, puis ouvrez la bibliothèque.

   RemarqueL'extension de nom des fichiers de la bibliothèque de matériaux 3ds Max Design est MAT.

   Une partie de la bibliothèque est désormais visible dans le navigateur.

4. Dans le navigateur, cliquez deux fois sur le nom du matériau Door-Template.

   Le matériau de la porte s'affiche dans le premier champ échantillon de l'éditeur de matériaux compact.

5. Fermez le Navigateur de matériaux/textures.
6. Faites glisser le matériau depuis la sphère échantillon vers l'objet porte dans la fenêtre.

   La porte s'affiche maintenant avec une vitre transparente. Dans l'Editeur de matériaux, la sphère échantillon est désormais marquée avec des coins indiquant que ce matériau a été appliqué à un objet dans la scène.

   ConseilSi vous avez chargé le fichier de scène fourni, un message peut s'afficher pour vous inviter à remplacer ou renommer le matériau. Sélectionnez Remplacer et continuez.

Créer et appliquer un matériau de verre vert :

1. Cliquez sur un champ échantillon inutilisé dans l'éditeur de matériaux pour l'activer.

   Par défaut, les matériaux figurant dans l'éditeur sont de type Arch & Design. Vous modifierez ce matériau sur le type Standard.

2. Cliquez sur le bouton Type de matériau situé à droite du nom du matériau (dont l'étiquette indique désormais "Arch & Design").

   3ds Max Design rouvre le navigateur de matériaux/textures.

3. Dans le Navigateur de matériaux/textures, recherchez Matériaux Standard Standard, puis cliquez deux fois sur l'entrée Standard.

   Dans l'éditeur de matériaux compact, le type de matériau Arch & Design devient Standard.

4. Faites glisser le matériau sur l'objet panneaux du châssis gauche. Faites glisser depuis la sphère échantillon de matériaux vers la fenêtre et lisez l'info-bulle pour vérifier que la cible est bien l'objet châssis gauche (panneaux du châssis gauche).

   Les panneaux en verre du châssis gauche changent d'apparence dans la fenêtre.

5. Sur le panneau déroulant Paramètres de base Blinn, modifiez la couleur de ce matériau en cliquant sur l'échantillon Couleur diffuse. Lorsque le Sélecteur de couleurs s'ouvre, choisissez une couleur verte.

   “Blinn”, nom donné par l'infographiste James Blinn, est le type d'ombrage par défaut utilisé par le matériau Standard. Un ombrage détermine l'interaction du matériau avec la lumière. Et "Diffuse" fait référence à la couleur du matériau de base. Vous trouverez davantage d'informations sur ces matériaux et sur les matériaux en général dans la rubrique Référence utilisateur.

   Chaque fois que vous cliquez sur une couleur différente, le matériau se met à jour dans la fenêtre. Lorsque vous avez choisi une couleur, cliquez sur le bouton Fermer.

6. Sur le panneau déroulant Paramètres de base Blinn, modifiez la valeur Opacité sur 66.
7. Renommez le matériau courant par Verre vert. Sélectionnez le nom puis, saisissez le nouveau nom.
8. Faites glisser le matériau Verre vert depuis la sphère échantillon d l'Editeur de matériaux jusqu'aux objets Panneaux du châssis droit dans la fenêtre.

   Le verre du châssis droit correspond désormais à la couleur et à la transparence du châssis gauche.

Créer une finition noire métallique :

1. Dans l'éditeur de matériaux, cliquez sur une autre sphère échantillon inutilisée pour l'activer.
2. Nommez le matériau Finition noire métallique et attribuez-lui le type Standard, comme auparavant.
3. Sur le panneau déroulant Paramètres de base ombrage, cliquez sur la flèche de déroulement située près de Blinn et sélectionnez Métal.

   Cet ombrage est plus approprié pour des matériaux métalliques.

4. Sur le panneau déroulant Paramètres métalliques de base, cliquez sur l'échantillon Couleur ambiante. Dans le Sélecteur de couleurs, sélectionnez une couleur foncée proche du noir. Vous pouvez utiliser la glissière Blancheur pour assombrir la couleur.
   RemarqueLa Couleur diffuse devient de la même couleur étant donné que les valeurs Diffuse et Ambiante sont verrouillées ensemble par défaut.

   “Ambiante” fait référence à l'éclairage qui se diffuse dans une scène sans être émis directement par une source de lumière. Généralement, il se reflète sur les surfaces, comme les murs.

5. Définissez le Niveau spéculaire à 128 et le Lustre à 85.

   Ces deux paramètres déterminent la luminosité et la taille des reflets brillants, respectivement..

   Tous ces paramètres se combinent pour produire un traitement de surface noire et brillante.

6. Appuyez sur la touche H sur le clavier puis, sélectionnez les objets Etais par nom. Maintenez la touche Ctrl enfoncée et sélectionnez les noms, puis cliquez sur OK pour sélectionner les deux objets et fermer la boîte de dialogue.

7. Dans l'éditeur de matériaux compact, cliquez sur (Affecter matériau à la sélection) pour appliquer le matériau aux étais.
8. Faites glisser ce matériau sur l'objet du moyeu central (Cylindre01).

Editer le matériau :

Après avoir créé la porte pivotante, vous avez affecté à la porte un matériau Multi/sous-objet à partir de la bibliothèque de matériaux. En présence d'un seul objet, comme cette porte, comportant différents composants distincts (vitre, encadrement, etc.), vous pouvez utiliser un matériau de type Multi/sous-objet pour appliquer différents matériaux aux différentes parties.

Vous utiliserez le compte-gouttes pour récupérer le matériau de la porte dans l'éditeur de matériaux. Cela vous donnera une deuxième copie du matériau à éditer, tout en laissant l'original disponible pour être utilisé.

1. Cliquez sur une autre sphère échantillon pour l'activer.

2. Dans l'éditeur de matériaux, cliquez sur (Choisir matériau à partir de l'objet) pour activer cette option, puis cliquez sur la porte pivotante dans la fenêtre.

   La sphère échantillon est remplacée par une sphère ayant cinq bandes de matériaux différents. Cela indique que le matériau sélectionné est un matériau Multi/sous-objet.

   Dans le panneau déroulant Paramètres de base multi/sous-objet, vous pouvez cliquer sur chaque matériau pour y accéder.

3. Faites glisser la sphère échantillon Verre vert vers le bouton Biseau intérieur (Standard). Dans la boîte de dialogue Instance (Copie) matériau, sélectionnez Instance et cliquez sur OK.

   Lorsque vous copiez quelque chose à l'aide de l'option Instance, la modification d'une instance les modifie toutes. Par exemple, si vous donnez une couleur neutre au verre, cette modification se répercutera sur toutes les instances.

   C'est le matériau qui est appliqué à la vitre. Le verre sur la porte pivotante devient vert dans la fenêtre.

4. Faites glisser le matériau Finition noire métallique vers les autres champs de matériau du matériau Multi/sous-objet. Dans chacun des cas, sélectionnez Instance.

Modifier le matériau :

Maintenant, apportez des modifications au matériau et observez la mise à jour sur les objets dans la fenêtre.

Remplacez la Finition noire métallique par une finition dorée brillante. Procédez comme suit :

1. Cliquez sur la sphère échantillon Finition noire métallique.
2. Cliquez sur l'échantillon Couleur diffuse puis, remplacez le matériau noir par un matériau doré. Utilisez les valeurs RVB aux environs de 176, 157, et 52, respectivement, pour obtenir une belle teinte dorée.
3. Renommez le matériau Finition noire métallique sous le nom Doré lustré.
4. Dans la fenêtre Perspective, cliquez sur le menu Ombrage (à présent intitulé "Lissage + reflets") et désactivez Faces délimitées.

   Lorsque vous avez terminé, fermez l'Editeur de matériaux.

Enregistrer votre travail :

- Enregistrez la scène sous le nom my_add_door_materials.max.

Section suivante

Clonage de la porte