Lehrgänge zur Interoperabilität > Modelle mithilfe des SAT-Formats mit Autodesk Inventor austauschen >
Exportieren des Modells aus Inventor

Zunächst exportieren Sie das Modell mit Inventor als SAT-Datei.

Autodesk Inventor starten und das Bauteil in das SAT-Format exportieren:

Wenn Sie Autodesk Inventor auf Ihrem System nicht installiert haben, können Sie mit der nächsten Lektion fortfahren: Importieren des Modells in 3ds Max Design.

1. Starten Sie Autodesk Inventor.
2. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste Gruppe "Starten" auf (Öffnen). Navigieren Sie zum Unterverzeichnis \import\Inventor_import des Projektverzeichnisses für die 3ds Max Design-Lehrgänge und öffnen die Datei blade_clamp.ipt.

   Bei diesem Modell handelt es sich um einen kleinen Blatthalter, der mit einem Bolzen befestigt wird.

3. Wählen Sie aus dem Menü "Anwendung" den Befehl "Exportieren" "CAD-Format".

   Inventor öffnet das Dialogfeld "Kopie speichern unter".

4. Wählen Sie aus der Dateityp-Dropdown-Liste den Eintrag "SAT-Dateien (*.sat)". Ändern Sie den Dateinamen in my_blade_clamp.sat um und klicken dann auf "Speichern".

   Inventor speichert die Datei my_blade_clamp.sat in denselben Ordner wie blade_clamp.ipt.

5. Beenden Sie Autodesk Inventor.

Nächstes Thema

Importieren des Modells in 3ds Max Design