Lehrgänge zur Interoperabilität > Verwenden von Autodesk Revit >
Himmelsportalillumination

Das "mrHimmelsportal" ist ein 3ds Max Design-Lichtobjekt, das Himmelslicht einfängt (im Gegensatz zum direkten Sonnenlicht), das von einem Tageslichtsystem erzeugt wurde. Wenn ein Himmelsportal auf Objekte wie z.　B. Glastüren und Fenster angewendet wird, werden diese Objekte zu Lichtquellen. Die Objekte erzeugen ihrerseits beleuchtete Bereiche, insbesondere im Inneren von Gebäuden.

In dieser Lektion fügen Sie dem Fenster des Strandhauses ein Himmelsportal hinzu, damit mehr Tageslicht ins Innere des Hauses gelangt.

Vorbereiten der Lektion:

1. Fahren Sie mit der vorherigen Szene fort oder öffnen Sie die Datei beachhouse_skyportals.max. Diese Datei befindet sich im Ordner \scenes\interoperability\Autodesk_Revit.
   AnmerkungWenn Sie durch ein Dialogfeld gefragt werden, ob Sie die Gamma und LUT-Einstellungen verwenden möchten, akzeptieren Sie die Gamma-Einstellungen der Szene, und klicken Sie auf "OK". Wenn Sie über ein Dialogfeld gefragt werden, ob Sie die Einheiten der Szene verwenden möchten, akzeptieren Sie die Einheiten der Szene, und klicken Sie auf "OK".
2. Falls Sie mit der vorherigen Szene fortfahren, verschieben Sie die Kamera im Ansichtsfenster "3D View: Exterior" mit "Dolly" nach vorne, damit Sie die Vorderseite des Strandhauses aus geringerer Entfernung sehen.

Fügen Sie das Himmelsportal hinzu, und passen Sie die Szenenbelichtung an:

1. Rendern Sie die Szene.

   Das gerenderte Bild wird ausschließlich vom Tageslichtsystem beleuchtet, mit indirekter Illumination auf der Unterseite der Terrassenüberdachung sowie auf den schattierten Oberflächen der Stützpfeiler und Außenmauern.

   Es dringt auch etwas Sonnenlicht ins Innere des Bungalows, aber nicht genug, um viele Details erkennen zu lassen. Sie können dieses Problem dadurch beheben, daß Sie ein Himmelsportal zum Fenster hinzufügen.

2. Erstellen Sie im Fenster für gerenderte Bilder einen Klon des Bildes. Vergleichen Sie diesen Klon mit dem Bild, das Sie später rendern werden.
3. Klicken Sie in der Erstellungspalette auf (Lichtquellen). Klicken Sie im Rollout "Objekttyp" auf "mrHimmelsportal" und aktivieren Sie die Option "Automatisches Raster".

   Das automatische Raster ermöglicht es Ihnen, Objekte direkt auf Oberflächen der Szene zu erstellen.

   Bewegen Sie im Kameraansichtsfenster die Maus über verschiedene Objekte in der Szene und beachten dabei, wie das automatische Raster die Ausrichtung des Achsensymbols in Abhängigkeit von der Cursorposition ändert.

   Die Erstellungsachsen sind am Boden der Veranda ausgerichtet

   Die Erstellungsachsen sind am Fenster der vorderen Wand ausgerichtet

   Wenn Sie das "mrHimmelsportal" auf einem Objekt positionieren, besteht Ihre Aufgabe darin, den Cursor so zu positionieren, daß die Z-Achse rechtwinklig zur Oberfläche steht.

4. Positionieren Sie den Cursor in der unteren rechten Ecke des Bungalowfensters (der Name des Objekts lautet Glazed), und stellen Sie sicher, daß der Z-Achsenindikator rechtwinklig zur Oberfläche ist.
5. Erstellen Sie das Himmelsportal, indem Sie die Maus von der unteren linken Ecke diagonal in die obere rechte Ecke des Fensters ziehen, bis das Portal das gesamte Fenster umgibt, und lassen Sie dann die Maustaste los. Drücken Sie die rechte Maustaste, um die Erstellung des Himmelsportals abzuschließen.

   Bei einem Gebäude mit mehr und kleineren Fenstern erstellen Sie ein Himmelsportal für alle Fenster und Glastüren im Modell. In diesem Fall jedoch reicht nur ein einzelnes großes Portal aus.

6. Rendern Sie die Szene erneut und vergleichen das Ergebnis mit dem gerenderten Frame, das Sie zuvor geklont haben.

   Die Unterschiede fallen nicht groß aus. Die Möbel im Innenraum des Hauses werden jedoch besser beleuchtet, und Sie können weiter ins Innere sehen.

Das Himmelsportal vorübergehend deaktivieren:

- Stellen Sie sicher, daß das Himmelsportal noch ausgewählt ist und deaktivieren in der Modifikatorpalette Rollout "mr - Himmelsportal-Parameter" den Schalter "ON".

  Diese Option deaktiviert vorübergehend das Himmelsportal.

Erstellen einer Innenansicht:

Die Vorteile eines Himmelsportals werden am deutlichsten sichtbar, wenn Sie die Innenraum-Tageslichteinstellungen anpassen. Bevor Sie dies tun, müssen Sie zunächst eine weitere Kamera erstellen, um das Innere des Bungalow betrachten zu können.

1. Aktivieren Sie das Ansichtsfenster "Oben" und vergrößern Sie den Grundriß des Hauses.
2. Klicken Sie in der Erstellungspalette auf (Kameras). Aktivieren Sie im Rollout "Objekttyp" die Option "Ziel".
3. Klicken Sie über das Sofa unten links im Wohnzimmer, und ziehen Sie quer durch den Raum zu einem Punkt direkt links vom Tisch im Eßzimmer.

4. Drücken Sie die rechte Maustaste, um die Kameraerstellung zu beenden.
5. Klicken Sie im Ansichtsfenster "3D View: Exterior" auf die Blickpunkt-Ansichtsfensterbeschriftung und wählen "Kameras" "Kamera02", um zum Blickwinkel der gerade erstellten Kamera umzuschalten.
6. Das Objekt Kamera02 wurde bei der Erstellung auf dem Boden positioniert. Verwenden Sie daher in der neuen Kameraansicht (Pan), um sowohl Kamera als auch Ziel anzuheben, so daß die Kamera den Innenraum des Hauses besser erfaßt.

Anpassen der Belichtung und Rendern des Innenraums:

1. Klicken Sie in der Hauptsymbolleiste auf die Option (Fenster für gerenderte Bilder), um das Fenster für gerenderte Bilder anzuzeigen.
2. Klicken Sie im Fenster für gerenderte Bilder auf (Dialogfeld "Umgebung und Effekte" (Belichtungssteuerung)), um das Dialogfeld "Umgebung und Effekte" anzuzeigen.
3. Klicken Sie im Rollout "Belichtungssteuerung" auf "Rendervorschau".

   Die Szene ist zu dunkel. Um die Renderausgabe zu verbessern, müssen Sie die Belichtungseinstellungen der Szene anpassen.

4. Ändern Sie im Rollout "mr – Fotografische Belichtungssteuerung" Bereich "Belichtung" die Verschlußzeit in 125 (1/125　s) um.

   Die Vorschauminiatur wird dynamisch aktualisiert, um Ihre Änderungen wiederzugeben.

5. Das Ergebnis sieht viel besser aus. Klicken Sie daher im Fenster für gerenderte Bilder auf "Rendern".
   TippDas Rendern des Innenraums nimmt in diesem Lehrgang in der Regel ca. 10 bis 25 Minuten in Anspruch. Sie können die Renderzeit reduzieren, indem Sie über das Dialogfeld "Rendern einrichten" die Auflösung des gerenderten Bilds auf weniger als die 640 x 480 Bildpunkte einstellen, die wir als Standardeinstellung für diese Szenen gewählt haben.

   Bei deaktiviertem Himmelsportal können Sie sehen, wie schlecht das Tageslicht den Raum ausleuchtet. Eine Möglichkeit, die Illumination ohne Himmelsportal zu verbessern, besteht darin, die Anzahl der Lichtreflexionen zu erhöhen.

Zur Verbesserung der Beleuchtung Final Gather hinzufügen:

1. Erhöhen Sie im unteren Bereich des Fensters für gerenderte Bilder die Anzahl der FG-Reflexionen auf 2.

2. Rendern Sie die Szene erneut.

   Der Innenraum ist jetzt heller. Der Küchenbereich bleibt jedoch unnatürlich dunkel. Hier kommt das Himmelsportal ins Spiel.

Stellen Sie das "mrHimmelsportal" wieder her.

1. Öffnen Sie das Dialogfeld "Aus Szene auswählen" und wählen das Objekt mr Sky Portal001 aus. Klicken Sie auf "OK".
2. Wechseln Sie zur Modifikatorpalette und reaktivieren Sie das Himmelsportal im Rollout "mr-Himmelsportal-Parameter".

3. Erstellen Sie im Fenster für gerenderte Bilder einen Klon des zuvor gerenderten Frames und klicken anschließend auf "Rendern".

   Im neuesten Render sind jetzt die Details auf der Küchenanrichte und in den Schränken sichtbar. Auch die gesamte Farbe der Szene hat eine bläuliche Tönung durch das Himmelslicht vom Himmelsportal erhalten.

   Eine gewisse Körnigkeit ist ebenfalls vorhanden, doch diese kann leicht eliminiert werden, indem die Anzahl der Schatten-Samples vom Himmelsportal angepaßt wird.

Erhöhen der Anzahl der Schatten-Samples:

- Stellen Sie bei ausgewähltem Himmelsportal im Rollout "mr – Himmelslichtportal-Parameter" Bereich "Schatten" die "Schatten-Samples" auf 64 ein.

  Bevor Sie die Szene erneut rendern, nehmen Sie eine leichte Anpassung des Lichtobjekts in der Küche vor.

  Das Licht scheint an zu sein, erleuchtet aber den Raum nicht. Der Grund ist folgender: Zwar ist das Lichtobjekt wie alle anderen in der Szene deaktiviert, sein Material ist aber als leuchtend eingestellt. Dies ist eine Charakteristik, die Sie später benötigen, wenn Sie die Szene mit aktiviertem künstlichen Licht rendern.

  Zunächst müssen Sie das Lichtmaterial anpassen.

Korrigieren der selbstilluminierenden Küchenlampe für eine Tageslichtszene:

1. Minimieren Sie das Fenster für gerenderte Bilder.
2. Öffnen Sie den erweiterten Material-Editor.
3. Verschieben Sie den erweiterten Material-Editor, damit Sie auch das Ansichtsfenster "Kamera002" sehen können.
4. Klicken Sie in der Symbolleiste des erweiterten Material-Editors auf (Material aus Objekt auswählen) und dann im Ansichtsfenster "Kamera002" auf die untere Seite des Objekts "Pendant Light".

   3ds Max Design zeigt die Materialknoten in der aktiven Ansicht an.

   Das Material für die Lampenbaugruppe ist ein Multi-/Unterobjekt-Material mit zwei Untermaterialien.

5. Doppelklicken Sie auf den zweiten Untermaterialknoten (Glass – White, High Luminance), um die zugehörigen Parameter anzuzeigen.
6. Öffnen Sie das Rollout "Selbstillumination" und stellen den Wert "Luminanz" auf 0,0 ein (klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf die Pfeile des Zahlenauswahlfelds).

   Das Material erhält wieder ein transparentes Aussehen.

7. Minimieren Sie den erweiterten Material-Editor.

Erstellen Sie eine endgültiges Rendering des Innenraums:

1. Stellen Sie das Fenster für gerenderte Bilder wieder her. Klonen Sie den aktuell gerenderten Frame ein weiteres Mal und rendern dann das Bild erneut.

   Die Küchenlampe ist jetzt dunkel, und das gerenderte Bild erscheint weniger körnig.

   Die nächste Abbildung zeigt ein gerendertes Frame mit noch geringerer Körnung, realistischeren Farben und schärfer abgegrenzten Schatten.

   Dieses Bild wurde mit einer Schatten-Samples-Einstellung von 512 und den folgenden Renderframe-Einstellungen erzeugt:

   - Schieberegler "Bildpräzision (Antialias)": Hoch
   - Schieberegler "Final Gather-Präzision": Mittel

   Das Bild ist besser, benötigt jedoch meist fast 3 Stunden zum Rendern!

Die Selbstillumination des Küchenlichts wiederherstellen:

- Stellen Sie den erweiterten Material-Editor wieder her. Stellen Sie sicher, daß das Material Glass –·White, High Luminance aktiv ist, und setzen dann im Rollout "Selbstillumination" den Luminanzwert für das Küchenlicht auf 2500,0 zurück.

  Dieser Schritt ist nötig, da Sie in der nächsten Lektion den Bungalow mithilfe von künstlichen Lichtquellen erleuchten werden, die Sie aus der Revit-Szene importiert haben.

Speichern der Arbeit:

- Speichern Sie die Szene als my_beachhouse_sky_portal.

Nächstes Thema

Szenenverwaltung und Nachtbeleuchtung