相互運用のチュートリアル > SAT 形式を使用して Autodesk Inventor とモデルを共有 >
モデルの SAT 形式への書き出し

モデルを Inventor に戻すには、まず新しいジオメトリを[ボディ オブジェクト]タイプに変換する必要があります。

新規パーツをボディ オブジェクトに変換する:

1. 新しいあぶみのパーツの U 型部分(つまりピンではなく、押し出しを行なったボックス)を選択します。
2. [作成]パネルに切り替え、 ([ジオメトリ])をクリックします。ドロップダウン リストから[ボディ オブジェクト]を選択します。

3. [オブジェクト タイプ]ロールアウトで[ボディ オブジェクト]をクリックし、ビューポートで右クリックします。

   パーツがソリッドなボディ オブジェクトに変換されます。

4. 新しいピンの円柱を 選択し、手順 3 を繰り返して、同様にボディ オブジェクトに変換します。

修正したアセンブリを SAT ファイルに書き出す:

1. アプリケーション メニューから[書き出し]を選択します。
2. [書き出すファイルを選択]ダイアログ ボックスで、[ファイルの種類]ドロップダウン リストから[ACIS SAT (*.SAT)]を選択します。

3. ファイル名として mymaxclamp と入力し、[保存]をクリックします。
4. [SAT 書き出し]ダイアログ ボックスで、[SAT Y 軸を Z 軸に変換]をオンにして[OK]をクリックします。

   注:ダイアログ ボックスの 2 つ目の領域に示されているように、その他の種類の 3ds Max Design オブジェクトを SAT 形式に読み込むこともできます。ただし、Inventor ではこれらのオブジェクト タイプをあまり操作することはできません。

   オブジェクトの書き出しが完了したことを知らせるメッセージが表示されます。

5. 3ds Max Design を終了します。

次のレッスン

モデルを Inventor に読み込み、さらに編集