상호 운용성 자습서 > AutoCAD 도면에서 이동 경로 만들기 >
벽 구성

벽을 구성하려면 방금 가져온 바닥 평면도 폴리라인을 돌출시키면 됩니다.

장면 설정:

- 이전 단원에 이어서 계속 진행합니다.

폴리라인 돌출시키기:

1. 폴리라인 오브젝트를 클릭하여 선택합니다.
2. 수정 패널로 이동합니다. 수정자 드롭다운 목록에서 돌출을 선택합니다.
   팁수정자 목록이 열려 있으면 E 키를 여러 번 눌러 보다 신속하게 돌출 수정자를 찾을 수 있습니다.

3. 돌출 수정자의 매개변수 롤아웃에서 양을 8'0"로 설정합니다.

   폴리라인이 돌출되어 8피트 높이의 벽이 만들어집니다.

장면 저장:

- 파일 다른 이름으로 저장을 선택하고 새 장면의 이름을 my_wt_walls.max로 지정합니다.

다음

카메라 샷 설정