# AutoCAD MEP 2010

# gbXML Export Hotfix

## Beschreibung des Problems

Der gbXmlExport Befehl produziert manchmal fehlerhafte Exportdateien:

- Doppelte Türen und Fenster.
- Türen und Fenster werden verkehrten Räumen zugeordnet.
- Statt Außenwände werden Innenwände generiert.

Das gbXML Export Hotfix behebt diese Fehler.

## Installation des gbXML Export Hotfixes

Um den Installation ausführen zu können müssen Sie Administrator Rechte für ihr Microsoft® Windows® Betriebssystem haben.

Diese Installation ersetzt folgende Dateien:

- AecArchBase.dbx
- AecArchX.arx
- AecSpaceOffsetRulesManager.dll

### Ersetzen Sie die Dateien AecArchBase.dbx, AecArchX.arx und AecSpaceOffsetRulesManager.dll wie folgt:

1. Schließen Sie alle Anwendungen.
2. Navigieren Sie zum Produkt-Installations-Ordner; zum Beispiel C:\Programme\AutoCAD MEP 2010.
3. Benennen Sie die original Dateien um.
   - Produkt-Installations-Ordner, Rechtsklick auf die Datei AecArchBase.dbx und ändern Sie den Namen in AecArchBase.bak.
   - Produkt-Installations-Ordner, Rechtsklick auf die Datei AecArchX.arx und ändern Sie den Namen in AecArchX.bak.
   - Produkt-Installations-Ordner, Rechtsklick auf die Datei AecSpaceOffsetRulesManager.dll und ändern Sie den Namen in AecSpaceOffsetRulesManager.bak
4. Doppelklicken Sie entsprechend ihrem Betriebssystem die passende Datei.
   - gbXML_Export_Hotfix_32bit.zip oder gbXML_Export_Hotfix_64bit.zip.
5. Packen Sie die Dateien AecArchBase.dbx, AecArchX.arx and AecSpaceOffsetRulesManager.dll im Produkt-Installations-Ordner aus.

### Deinstallation des Hotfixes:

Um das Hotfix zu deinstallieren, löschen Sie die neuen heruntergeladenen Dateien AecArchBase.dbx, AecArchX.arx und AecSpaceOffsetRulesManager.dll im Produkt-Installations-Ordner und stellen Sie die im Schritt 3 umbenannten Originaldateien wieder her.